문서번호	급수운영과-17536
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
백승오	서규석	代서규석	09/19 박영준
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

중블록 공급량 분석 보고(8월)(낙성대가1, 낙성대2, 낙성대가4)

2019. 9.

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량 분석(8월)

본부 “블록 단위 유수율 증대 계획”에 따른 담당구역내 중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조 원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2019년 8월				2018년 8월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대가1 중블록	388	12.5	-10	-2.54	398	13
낙성대2 중블록	1,489	48.0	52	3.64	1,437	46
낙성대가4 중블록	695	22.4	-13	-1.85	708	23

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가1 중블록	일치확인		최근 2년간자료	시행
낙성대2 중블록	일치확인		최근 2년간자료	시행
낙성대가4 중블록	일치확인		최근 2년간자료	시행

□ 낙성대가1 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 8월	31,595	4,047	1	1	-	-	-
2019년 8월	30,800	4,084	-	-	-	-	-
전년대비증감(%)	-795 (-2.52)	37 (0.91)	-1	-1	-	-	-

○ 공급량 증감 현황(8월)

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	398	395	388	-10	-7	-2.51	-1.77
1일 평균공급량	13	12.7	12.5	-0.50	-0.20	-3.85	-1.57

※최근 3년간 월별 공급량 현황

▷ 전년대비 공급량 변동폭이 비슷한 패턴으로 보임

‣ 금년도 8월 공급량은 ’18년 8월 공급량 보다 2.51% 감소하였으며,  전월대비 소폭 증가하였음.

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.00	86.8	112.5	92.3	106.2	92.2
2018년	96.88	87.1	109.8	71.3	100.6	94.8	112.8	93.1	109.4	92.2	96.6	92.5	102.3
증 ․감	5.32	-0.3	2.9	21	5.6	-2.6

○ 2019년 8월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수: 30,800명 및 17,580세대

․ 인구는 795명이 감소되어 전년 동기대비 2.52% 감소하였음

※ 낙성대가 1중블록 8월  ℓpcd : 406ℓ

┏ 인구수 : 30,800명

┗ 공급량 : 387,699㎥

- 수전수 : 37수전 증가(1인가구 증가)

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년 7월	4,060	1654	474	879	665	344	68	7	6	3	0	0	0	0	0
19년 7월	4,110	1664	476	890	642	351	72	6	6	3	0	0	0	0	0
증•감	50	10	2	11	-23	7	4	-1	0	0	0	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․  자연누수 1건이며, 방지량은 1톤임

- 야간 최소유량 분석

․  간접유량 측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척 수량 : 0 ㎥

- 중블록 경계 조정: 없음

○ 향후 추진계획

- 급수공사 시행중 노후관 및 불용관 적출시 정비.

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

- 노후관 및 불용관 지속 정비.

□ 낙성대2 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 8월	107,821	10,085	6	8	-	-	-
2019년 8월	108,567	10,123	8	23	-	-	-
전년대비증감(%)	746 (0.69)	38 (0.38)	2	15	-	-	-

○ 공급량 증감 현황(8월)

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	1,437	1,437	1,489	52	52	3.62	3.62
1일 평균공급량	46	46.4	48	2.00	1.60	4.35	3.45

※최근 3년간 월별 공급량 현황

▷ 전년대비 공급량 변동폭이 증가하는 패턴으로 보임

‣ 금년도 8월 공급량은 ’18년 8월 공급량 보다 3.62% 증가하였으며,  전월대비 증가하였음.

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	83.26	68.9	106.7	62.8	102.8	75.1
2018년	95.74	68.7	97.4	78.6	100.7	75.2	105.5	79.3	110.4	81.5	98.7	119.4	133.5
증 ․감	-2.14	0.2	2.9	-15.8	2.1	-0.1

○ 2019년 8월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수: 108,567명 및 63,559세대

․ 인구는 746명이 증가되어 전년 동기대비 0.69% 증가하였음

※ 낙성대 2중블록 8월     ℓpcd : 446ℓ

┏ 인구수 : 108,567명

┗ 공급량 : 1,489,498㎥

- 수전수 : 38수전 증가(1인가구 증가)

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년7월	10,045	4707	1753	1673	1046	591	199	51	17	4	3	0	1	0	0
19년7월	10,117	4630	1773	1722	1097	608	206	54	16	5	5	0	1	0	0
증감	72	-77	20	49	51	17	7	3	-1	1	2	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․  자연누수 8건이며, 방지량은 23톤임

- 야간 최소유량 분석

․  간접유량 측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척 수량 : 0 ㎥

- 중블록 경계 조정: 없음

○ 향후 추진계획

- 급수공사 시행중 노후관 및 불용관 적출시 정비.

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

□ 낙성대가4 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 8월	81,263	4,035	2	2	2	16	-
2019년 8월	79,992	3,885	4	9	-	-	-
전년대비증감(%)	-1,271 (-1.58)	-150 (3.72)	2	7	-2	-16	-

○ 공급량 증감 현황(8월)

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	708	706	695	-13	-11	-1.84	-1.56
1일 평균공급량	23	22.8	22.4	-0.60	-0.40	-2.61	-1.75

※최근 3년간 월별 공급량 현황

▷ 전년대비 공급량 변동폭이 소폭 감소한 패턴으로 보임

‣ 금년도 8월 공급량은 ’18년 8월 공급량 보다 1.84% 감소하였으며,  전월대비 감소하였음.

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	94.90	86.9	112.7	94.5	74.6	105.8
2018년	90.55	121.9	79.2	101.1	73.7	107.2	77.9	105.4	72.4	107.2	69.7	101.8	69.1
증 ․감	-1.72	-35	33.5	-6.6	0.9	-1.4

○ 2019년 6월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수: 79,992명 및 34,278세대

․ 인구는 1,271명이 감소되어 전년 동기대비 1.58% 감소하였음

※ 낙성대 가4중블록 7월     ℓpcd : 280ℓ

┏ 인구수 : 79,992명

┗ 공급량 : 694,901㎥

- 수전수 : 150수전 감소(인구수 감소로 인한 수전수 감수)

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년7월	3,877	2166	414	543	420	242	57	13	7	4	6	4	1	0	0
19년7월	3,887	2144	415	556	433	245	59	13	7	4	6	4	1	0	0
증감	10	-22	1	13	13	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․  자연누수 4건이며, 방지량은 9톤임

- 야간 최소유량 분석

․  간접유량 측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척 수량 : 0 ㎥

- 중블록 경계 조정: 없음

○ 향후 추진계획

- 급수공사 시행중 노후관 및 불용관 적출시 정비.

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

- 노후관 및 불용관 지속 정비.

붙임  중블록 관리카드(8월) 1부.  끝.