＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	취·송수 유량계 교정검사(2019년 하반기) 일정 알림

아리수정수센터 취․송수 교정검사 일정을 알려드리오니 교정 검사 시 해당 기관(정수센터, 수도사업소)에서는 반드시 입회하여 주시고, 정수센터는 유량계 교정 검사가 원활하게 진행 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 교정검사 개요

1) 대    상 : 취․송수 유량계

2) 검사일정

- 취·송수 유량계 : ‘19. 09. 26 ~ 11. 01 〔별첨: 세부일정표〕

- 검사 기관 : ㈜대덕기술 대표 이덕기

나. 정수센터 협조사항

1) 유량계, 통신장비(PLC, GATE-WAY, 모뎀) 이상 유무 사전점검

2) 취․송수 유량계 계측 성능이 저하되거나 의심 발생 시에는 교정검사 시행전에 제작사 정밀점검(변환기, 검출기) 사전조치 요망

붙임 : 1. 교정검사 세부일정표 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소(시설관리과),정수센터(정수시설과)
주무관	최환수		누수방지과장	09/20 이용구
협조자	주무관	차경호
시행	누수방지과-10376	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1514	/전송	02-3146-1019	/		/	대시민공개