문서번호	교통운영과-3502
결재일자	2019.9.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	09/23 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[마포구 토정로 등]

2019.  9.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

마포구 토정로 등 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 마포구(교통행정과 -64167)

○ 요청일시 : 2019. 9. 19.

○ 요청내용

-	마포구 토정로 등 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 7개

소(방향표지- 단면2개소, 양면5개소) 12면

토 정 로

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 「도로표지규칙」등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 마포구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

-「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적을 입력하여 주시기 바람.

붙임 : 마포구(토정로 등) 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 마포구(토정로 등) 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		마포구 수정 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)
				연번2번 중복으로 불필요
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성, 교통량, 인지도 등 고려(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) - 상(앞면) ‘강변북로’는 연계성 고려 ‘강변북로(일산)’으로 표기, 하(뒷면) 은 연번2번과 중복 안내로 표지 불필요.
2 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성, 교통량, 인지도 등 고려(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) - 방향정보 **********************’으로 표기 ○ 표지판 문구 일부 버즘나무 가지로 가림 정비 필요.
3 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 강변북로 방향 진행하면 만나므로 시도(자동차전용도로)번호 70번 표기. ○ 방향정보***********************으로 표기 ○ 연번 1, 3, 4, 5, 6번 연계성 고려 ‘강변북로’는 ‘강변북로(일산)’으로 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		마포구 수정 문안(안)
4 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 도로명표지 설치되면 하단부 설치된 ‘차량용 도로명판’ 이설 필요. ○ 방향정보***********************으로 표기 ○ 연번 1, 3, 4, 5, 6번 연계성 고려 ‘강변북로’는 ‘강변북로(일산)’으로 표기
5 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ 연번 3번과 동일함.
6
	검토결과	○ 연번 3번과 동일함
7 (상: 앞면 하: 뒷면)
	검토결과	○ ‘강변북로’방향은 신수로 경유 서강로에서 강변북로 진입하므로 기존 지명 ‘현석동’ 표기 ○ 하(뒷면) : 직진방향*******************************’ 표기