문서번호	설비부-14918
결재일자	2019.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경설비과장	설비부장	시설국장
손영화	代이호기	임정규	09/27 김승원
협 조

신월빗물저류배수시설 관련 간담회 결과보고

2019.  9.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

신월빗물저류배수시설 관련 간담회 결과보고

□ 회의 개요

○ 일시/장소 :  ‘19. 9.26.(목) 14:00~15:00 / 도기본 11층 대회의실

○ 참     석 : 총7명

- 도시기반시설본부 : 시설국장,설비부장,방재시설부(치수시설과장)

- 물순환안전국 : 하천관리과장, 양천구 : 건설교통국장,치수과장,배수시설팀장

○ 안    건

- 신월빗물저류배수시설 운영방안에 대한 논의

□ 회의 주요내용

① 중앙제어실 근무 관련(수방기간 이후 ~ 준공)

□ 도시기반시설본부

‧ 현재 중앙제어실 24시간 합동근무(도기본,양천구)를 시행 중이며,

‧ 수방기간 이후 평시,보강단계는 주간에 2명 근무(제어업체 1,시공사 또는 감리원 1)

수방1단계 이상 발령시 양천구에서 제어실 근무 및 운영, 도기본은 현장 총괄      하고자 함.

□ 양천구청

‧ 평시는 별도의견 없으며,수방시 근무관련 사항은 하천관리과에서 지침내려줄 것 요청.

② 수방시 수문제어 관련

□ 도시기반시설본부

‧ 평시,보강단계는 근무시간 내 수동,근무시간 외 자동(기준수위 70%) 설정

‧ 수방1단계 이상 발령시 양천구에서 수문제어권 인수하여 운영

□ 양천구청

‧ 수방시 수문제어는 양천구에서 판단하기 어려움.하천관리과에서 조정.

‧ 또한, 기준수위 70%는 돌발강우시 대처가 어려울 수 있음.

□ 하천관리과

‧ 수문제어는 상황에 맞게 정보공유 및 협의해야 함.

‧ 기준수위는 현행대로 운영하고 향후 운영데이터를 반영하여 결정해야 함.

□ 회의결과

○ 중앙제어실 운영관련하여 평시는 도기본이 제시한 의견대로 시행, 수방시      세부사항(수문제어 등)은 하천관리과에서 정리하여 도기본 및 양천구청에 통보.

□ 향후계획

○ 도기본 : 회의결과 통보(하천관리과)

○ 하천관리과 : 결정사항 도기본,양천구에 통보.  끝.