	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

다. 재난대응과-22136(2019.9.27.)호『2019년 하반기 소방용수시설

일제 정밀조사 계획 알림』

2. 위와 관련 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 알리니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 1 ~ 11. 22.

나. 점검대상 : 총 2,929개소

계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
2,929	2,742	5	1	178	3

다. 점검방법 : 현장대응단 및 각119안전센터 자체계획 수립·시행

※ 비번 근무자 출동대기(초과근무) 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

라. 주요점검사항 및 유의사항

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 등 확인

2) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내·외부 청결 유지 등)

3) 노후소화전(30년이상) 조사 병행 실시

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명등 설치상태 병행조사

5) 급격한 밸브 개폐 조작 금지 및 밸브개방 순서에 따라 점검

6) 일제 점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

마. 자체일정보고 : 2019. 10. 4.(금) 한

바. 점검결과제출 : 2019. 11. 22.(금) 한

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각119안전센터장은 적수발생 등 민원이 발생하지 않도록   사전교육을 철처히 실시하여 주시고,

나. 불시 점검 등에 적발되는 사례가 없도록 관리 감독에 철저를 기하여 주시기   바랍니다.

붙 임  1. 2019년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 소방차 통행로노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 결과 2부.

4. 일제조사 요령 1부.

5. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	백승진		대응총괄팀장	채형석		재난관리과장	09/30 염무열
협조자
시행	재난관리과-6076	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송	02-886-1192	/	90gksk@seoul.go.kr	/	대시민공개