문서번호	급수운영과-17487
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
유강현	김찬모	09/30 이병운
협 조

『지장물(상수도관) 긴급 이설 요청』에 따른 상수도관 이설협의 보고
『지장물(상수도관) 긴급 이설 요청』에 따른 상수도관 이설협의 보고

2019. 09

서부수도사업소

(급수운영과)

『지장물(상수도관) 긴급 이설 요청』에 따른 상수도관 이설협의 보고

서대문구청 안전치수과에서 시행하는「신촌 창서초등학교 일대 노후 하수관로 개량공사」구간 중 상수도관 저촉에 따른 이설협의 요청이 있어 이에 대하여 현장조사하고 보고합니다

Ⅰ		현 황

❍ 관련근거 : 서대문구청 안전치수과-16263(2019.09.19.)호

❍ 공 사 명 : 신촌 창서초등학교 일대 노후 하수관로 개량공사

❍ 협의요청자 : 서대문구청 안전치수과

❍ 이설위치 : *******************

❍ 이설협의내용 : 관내 하수관 개량공사 중 기존 상수도관이 저촉되어 이설 협의

Ⅱ		보고 내용

❍ 서대문구청 안전치수과에서 시행하는 하수관 개량공사 중 기존 상수도관이 저촉되어 이설협의 요청한 사항임

❍ 공사위치

- 서대문구 **********(D=30mm, L=3m)

상세도	위치도

❍ 상기 위치는 골목단위 단수 시 40세대 및 상가(13개소)의 단수가 예상되는 바, 본관300mm에서 30mm새들분기 후 기존관 연결하여 단수범위를 최소화 하고, 단수가 발생하는 4세대 및 상가건물에 단수홍보를 시행 후 이설토록 승인 조건에 명시.

Ⅲ		조치의견

❍ 서대문구청 안전치수과에서 긴급으로 이설요청한 사항을 감안하여 붙임의 이설 승인조건을 부여 원인자(서대문구청)으로 하여금 자체 이설 공사토록 회신하고자 합니다.

붙임 : 1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 시공참여자 및 장비보유현황 서식 1부.

3. 공사장 상수도관 보호대책 1부.

4. 이설 및 단수위치도 1부.  끝.