출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		박선희	09/30 안창수
협 조

명에 의하여**************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019 .   9.   30.

보 고 자 :   직 주무관   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2019. 9. 27.(금) 13:00 ~ 16:30

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(***********)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	고객번호	업종	가구수	당월
					코드	지침	사용량
1	2019-10-31	********	30	1	10	1,356	659
2	2019-08-31	********	30	1	10	697	35
3	2019-06-30	********	30	1	10	662	31
4	2019-04-30	********	30	1	10	631	27
5	2019-02-28	********	30	1	10	604	31
6	2018-12-31	********	30	1	10	573	30
7	2018-10-31	********	30	1	10	543	35
8	2018-08-31	********	30	1	10	508	34

3. 건물현황(사용실태)

○ 위 수전은 2층 주택근린시설의 소규모 건물로, 연면적 100㎡의 1층 소규모 점포와 2층 가정집으로 사용하고 있음.

내용	4. 누수내용 ○ 위 수전은 수도계량기에서 마당을 지나 벽체로 연결되는 인입배관 노후로 누수가 발생하였으며, 2019.9.26. 파손된 배관을 교체하는 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 2개월 (정상)평균사용량이 32㎥이나, 19.10월납기분 검침량이 659㎥으로, 마당지하 인입배관 노후로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 누수 전 (정상)4개월 평균사용량(33㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

외부 마당 벽체연결 인입배관 누수수리

따로붙임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.