소화기와 주택화재경보기 설치! 우리 집 화재걱정 뚝!
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	노인요양시설 소방대 진입창 스티커 인수 및 부착 알림

1. 관련 근거

가. 예방과-4024(2019.3.12.)호 『2019년 집중 소방안전관리대책 보고(알림)』

나. 예방과-15014(2019.9.24.)호 『집중소방안전대책 소방대진입창 스티커 구매계획보고』

2. 노인요양시설의 화재 시 소방관의 신속한 진입과 빠른 인명대피를 위한 “소방대 진입창 표지”를 제작, 배부하오니, 현장대응단 및 119안전센터에서는 스티커 부착 결과를(붙임2) 10.15.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 명  칭 : 반사지 스티커 부착(2층~11층, 공터에 면한 층별 창문 1개소마다)

나. 대  상 : 10개소(39매)

총계	현장대응단	상계	공릉	월계	수락
39매	2개소(8매)+1	5개소(13매)+1	1개소(5매)+1	-	2개소(9매)+1

다. 법령 근거

건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙(2019. 8. 6.)

제18조의2(소방관 진입창의 기준) 법 제49조제3항에서 "국토교통부령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 2층 이상 11층 이하인 층에 각각 1개소 이상 설치할 것. 이 경우 소방관이 진입할 수 있는 창의 가운데에서 벽면 끝까지의 수평거리가 40미터 이상인 경우에는 40미터 이내마다 소방관이 진입할 수 있는 창을 추가로 설치해야 한다.

2. 소방차 진입로 또는 소방차 진입이 가능한 공터에 면할 것

3. 창문의 가운데에 지름 20센티미터 이상의 역삼각형을 야간에도 알아볼 수 있도록 빛 반사 등으로 붉은색으로 표시할 것

라. 배부방법 : 현장대응단 1층 문발함(10.1.~10.4.)

붙임  1. 소방대 진입창 부착대상(노인요양시설) 1부.

2. 소방대 진입창 부착결과보고(서식) 1부.

3. 소방대 진입창 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	각 과(단)장 및 119안전센터장
★담당자	이진영		예방팀장	이영완		예방과장	10/01 정동민
협조자
시행	예방과-15570	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6871	/전송	02-6981-6878	/	beautiful119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)