문서번호	수질과-9746
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
박근우		서한호	10/02 代신근호
협조

수도사업소 현안업무 회의 결과보고

2019. 9.

상수도사업본부

(생산부)

수도사업소 현안업무 회의 결과보고

상수도 공급관로 수질사고 대응 및 아리수품질확인제 평가방법 개선 등에 대한 관련자 회의를 실시하고 그결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

○ 일    시 : '19. 9. 27.(금) 15:00~17:10

○ 장    소 : 본부 4층 회의실

○ 참 석 자 : 수도사업소 수질팀장 및 담당자(11명)

- 본  부 : 공업6급 박근우, 공업6급 김봉철, 공업7급 이근보

- 사업소 : 8명

사업소	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
직 급	화공6	화공7	환경6	환경6	화공6	화공6	화공6	화공6
성 명	김병찬	이대영	정은준	이인형	김 철	여종순	이동조	이승술

○ 회의내용

-「상수도 공급관로 수질사고」대응 관련

- 아리수 품질확인제 평가방법 개선

- 아리수품질확인제 참여자 채용 조건 검토

- 전국체전 및 장애인체전 경기장 아리수 수질검사

- 음수대 수질검사

- 예산집행 철저 및 현안업무 공유 등

Ⅱ		회의결과

▢「상수도 공급관로 수질사고」대응 관련(회의자료 참조)

○ 본부 상황실 운영시 미비점 보완 설명

【운영기준】

- 단독 500세대 이상 또는 아파트 2개단지 이상(3단계)

【미 비 점】

- 수질분석반 운영 세부사항 미비 : ‘현장 수질분석반’ 설치 및 운영 세부사항 없음 등

- 인력 및 장비 운용, 수질검사 방법 등 세부운영 계획 필요

․반원별 임무 보완 및 2일 이상 장기간 대비 기본적인 운영방안 마련 필요 등

【보완(안)내용】

- 수질분석반 운영체계 확립(마련중)

본부 수질분석반 구성	⇒	․인력 및 장비 등 수량 파악 ․수질검사 계획 수립 ․현장 수질분석반 설치	⇒	현장 수질분석반 구성운영	⇒
수질검사 지원	⇒	검사결과 수합, 분석	⇒	상황종료

- 현장 수질분석반 설치 및 구성운영

․운영책임자 지정 및 반별(수질검사 총괄팀, 현장 수질검사팀, 정밀 수질검사팀) 근무인원, 임부등 보완

- 현장 수질분석반 세부운영 계획 마련

․인력구성, 근무인원, 수질검사 방법 및 주기, 검사장비 구성, 데이터 관리 등에 대한 세부 운영사항 등

○ 수도사업소 상황실 운영(수질분석팀)

- 「상수도 공급관로 수질사고」 대응 매뉴얼을 숙지하여 사고 발생시 즉시 대응될수 있도록 조치 요청

- 소규모지역 수질사고 발생(피해 규모가 300세대 이상)은 사업소 자체적으로 상황실 운영 및 수습 실시

- 해당 사업소 외의 수질검사 인력 지원이 필요시 인원 및 장비 현황을 파악하여 인근 사업소등에 지원요청(사업소 자체 공문발송)

▢「아리수 품질확인제」평가방법 개선 사항(회의자료 참조)

○ 의사결정 : 변경(안)에 대하여 논의 후 평가 개선안 마련

○ 회의결과

*************************************

**********************************************

************************************

*********************************************************************************

*****************************

****************************************************

*****************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************

*********************************

▢ 아리수 품질확인제 참여자 채용 조건 검토(회의자료 참조)

○ 현 응시자격

모집공고일 현재 만 18세 이상으로 지원하고자 하는 수도사업소 관내에 주민등록이 등재된 자로서 담당직무(수질검사원 및 업무보조원)를 수행하는데(실외 활동포함) 지장이 없는 여성에 한함

- 단, 아리수 품질확인제 사업에 2회(1회는 6개월 초과 참여한

경우를 말함) 이상 참여자는 제외

************

********************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************

▢ 전국체전 및 장애인체전 경기장 아리수 수질검사(회의자료 참조)

○ 경지전까지 전 경기장에 대한 수질검사를 완료하고 경지장 주변 다중이용시설에 대한 품질확인제 실시

○ 전국장애인 체육대회 종료일까지(10.19.까지) 수질전담반(1개조2명)을 유지하여 긴급 수질검사 및 수돗물 이용에 불편이 없도록 경기장 관리자와 비상체계 유지

○ 경기가 없는 경우에는 수돗물 사용량이 적어 정체수가 발생할 우려가 있음으로 수질관리(주기적 퇴수 등)에 철저 안내 등 실시

▢ 음수대 수질검사 철저(회의자료 참조)

○ 수질검사는 분기1회 5개항목(탁도, 철, 구리, 잔류염소, 수소이온농도)에 대하여 검사하고 그 결과는 관리기관(자치구, 공원녹지사업소, 한강사업본부, 학교 등)에 통보

○ 수질검사 결과는 전 음수대에 부착하고 특히 공원(야외) 음수대는 관리기관(자치구, 공원녹지사업소, 한강사업본부, 시설관리공단 등)에 통보하여 검사결과를 음수대에 부착토록 조치(부착 될 때까지 지속적으로 독려)

○ 수질검사결과 보고시 “비고”란에 음수대별 부착여부 표기 보고

○ 수질기준 초과시설은 음용중지 안내 및 원인조사, 개선사항 안내 등 실시

▢ 기 타

○ 아리수품질확인제 등 9월 업무추진 실적은 가급적 조속한 기간내 제출(행정사무 감사 자료 제출관련)

○ 예산집행 및 2020년 예산편성 철저

- ‘19년은 수질사고 등으로 기간제 근로자 초과 근무가 많을 것으로 예상 되는바 예산집행 현황을 자체 검토하고 적기에 집행 실시

붙 임 : 1. 아리수 품질확인제 평가방법 회의결과 1부.

2. 회의자료 1부.

3. 회의 참석자 명단 2부. 끝.