현장실정보고서(노후배수관 확인보고)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최박	양봉우	10/02 김태형
협 조

문서번호 :	급수운영과-15608

명에 의거 동 담당 업무 수행중 (주)이준엔지니어링의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현    황

◦ 문서대호: ㈜이준엔지니어링 2019-29호

◦ 공 사 명: 2019년 오금동외 14개동 상수도공사

◦ 관련내용: 방이동 59~67-12 노후배급수관 정비 중 노후된 배수관(CIP) 발견

▢ 실정 보고 내용

◦ 송파구 방이동 59 앞 배수관이 GIS상 1991/DCIP/200으로 되어 있으나, 방이동59~67-12(개량-53) 개량 공사 중 CIP관(D=200mm)으로 확인되어 추가 정비가 필요한 실정임.

▢ 보고자 의견

◦ 상기와 같이 노후관으로 확인된 배수관(CIP, D=200mm)을 『2019년 오금동외 14개동 상수도공사』 계약업체인 다사랑산업(주)에 작업지시하여 정비코자 합니다.

- 공사개요: D=200mm, L=20m

- 예산과목: 자본적지출,유형자산취득, 구축물,시설비

붙임  1. 현장 실정 보고서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.