심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		119안전센터장
쌍문119안전센터-3588					정인희				정연규		10/04 代김희준
점 검 일 시	_2019년 _4월 30일		소방서/ 부서명	도봉소방서 쌍문119안전센터
제품명(제조사)	ZOLL		제조년일	2015.03.05
시리얼 넘버	(21)AR14L011193		차랑번호 (설치장소)	72주 2991
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태			✓
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			✓
2. 패드(패들)			✓
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			✓
- 1개이상의 여분 패드가 있음			✓
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-
3.케이블 및 커넥터			✓
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			✓
- 심장충격 패들 케이블			-
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			✓
4. 배터리			✓
- 완충되어 있음			✓
- 완충된 여분 배터리 있음			✓
5. 일회용품			✓
- 심전도용 전극			✓
- 기록용지			✓
- 패들인 경우 전극용 젤리			-
6. 작동 점검			✓
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			✓
- 심장충격 기능 이상 없음			✓
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			✓
7. 사용실적			✓
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			✓				6회
점 검 자 계급 소방교 성명 : 윤대수								정인희

심장충격기 점검표				결재	담당자				1팀장		119안전센터장
쌍문119안전센터-3588					정인희				정연규		10/04 代김희준
점 검 일 시	_2019년 _4월 30일		소방서/ 부서명	도봉소방서 쌍문119안전센터
제품명(제조사)	PHILIPS		제조년일	2015.02.23
시리얼 넘버	*********3		차랑번호 (설치장소)	72주 2991
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태			✓
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			✓
2. 패드(패들)			✓
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			✓
- 1개이상의 여분 패드가 있음			✓
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			✓
3.케이블 및 커넥터			✓
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			✓
- 심장충격 패들 케이블			✓
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			✓
4. 배터리			✓
- 완충되어 있음			✓
- 완충된 여분 배터리 있음			✓
5. 일회용품			✓
- 심전도용 전극			✓
- 기록용지			✓
- 패들인 경우 전극용 젤리			✓
6. 작동 점검			✓
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			✓
- 심장충격 기능 이상 없음			✓
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			✓
7. 사용실적			✓
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			✓				0회
점 검 자 계급 소방교 성명 윤대수								정인희