문서번호	급수운영과-17567
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		10/07 최춘근
협조

*********************************** 현장 실정보고서 검토보고(5차)

2019. 10.

강남수도사업소

(급수운영과)

*********************************** 현장 실정보고서 검토 보고(5차)

『*********************************』와 관련하여  서울시설공단으로부터 현장 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

【관련대호 : 공사감독2처-14355(19.10.02.)호】

공사현황

가. 공 사 명 : *********************************

나. 공사기간 : 2019. 03. 29. ~ 2019. 10. 24.

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : ********************

마. 도 급 자 : **************

바. 발 주 청 : 강남수도사업소 급수운영과

보고내용 및 검토의견

1구간

연번	서울시설공단 요청내용	수도사업소 검토의견
1	1. 1구간 보차도 경계측구 복구 건 가. 1구간 인입관 부설 및 기존 소화전 연결 작업 시 기존관이 측구 아래에 있고 지장물로 인하여 불가피하게 측구깨기가 발생하여 굴착 후 임시포장 해 놓은 실정으로, 이에 대한 복구는 시공사(원인자)에서 진행하는 것이 타당하다고 판단됨. - 개략공사비: 증)3,000천원	1. 1구간 보차도 경계측구 복구 건 가. 현장 여건 상 불가피하게 측구깨기가 발생한 건에 대하여 공단의견에 따라 시공사(원인자)에서 복구하는 것이 타당하다고 판단되며, 시민불편이 없도록 도로 평삭 포장 일정에 맞춰 지체 없이 복구 하도록 할 것. 나. 상기 내용을 반영하여 추후 설계변경 시행.

- 측구복구 개소 : 15개소.(L=32m)

구간	연번	길이(m)	폭	두께	면적(㎡)	비고
1 구 간	1	2	0.5	0.25	1
	2	2	0.5	0.25	1
	3	7	0.5	0.25	3.5
	4	1	0.5	0.25	0.5
	5	1	0.5	0.25	0.5
	6	0.8	0.5	0.25	0.4
	7	0.8	0.5	0.25	0.4
	8	1	0.5	0.25	0.5
	9	1	0.5	0.25	0.5
	10	5	0.5	0.25	2.5
	11	1	0.5	0.25	0.5
	12	0.8	0.5	0.25	0.4
	13	0.8	0.5	0.25	0.4
	14	6	0.5	0.25	3
	15	1.5	0.5	0.25	0.75
합계		31.7			16

- 현장사진

사진대지

조치계획

- 상기 검토의견에 따라 향후 설계변경시에 증․감분에 대하여 적용 시행토록 서울시설공단에 회신하고자 함.

붙 임 : 공단 실정보고(5차) 관련 서류 1부.  끝.