문서번호	도로보수과-9709
결재일자	2019.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
주영진		류태용	10/08 박문희
협조

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제4차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10

강서도로사업소

(도로보수과)

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제4차 작업지시 계획 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2019. 3.14. ~ 2019. 12. 31.

○ 시공업체 : (주)렉스 대표 전현신

○ 도 급 비 : 640,762,640원

□ 작업지시 내역

○ 영등포시장교차로 개선공사 노면표시 등 4건 재배정사업 수행

• 영등포시장교차로 개선공사(보행정책과-1700, ’19.8.29)

• 광덕교차로 도로교통소통개선사업(교통운영과-2663, ’19.9.9)

• 안전속도 5030 교통사고줄이기사업(교통운영과-3458, ’19.9.23)

• 횡단보도 확충정비사업(교통운영과-4386, ’19.10.8)

- 공종 및 물량 : 노면표시 신설 및 제거, 재도색  L= 9,361m

○ 경찰청 규제심의 노면표시 제거 및 도색

- 위치 : 양천구 목동로 170 차로재구획 등  6개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거 및 도색  L=6,867m

○ 국민신문고, 현장민원 등 노면표시 재도색

- 위   치 : 강서구 월정초교앞 교차로 등 21개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거 및 재도색  L= 96,390m

○ 굴착복구 및 긴급복구 구간 도색

- 위치 : 강서구 안양천로 긴급복구 및 양천구 신월동 굴착복구 등 14건

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거 및 도색  L= 3,243m

□ 조치계획

○ 위와 같이 현장민원 및 경찰청 규제심의사항과 시 재배정사업, 긴급복구 및 굴착복구 사업에 대하여 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

- 건    명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제4차)

- 작업위치 : 양천구 목동로 170 앞 차로재구획 노면표시 재도색 등 46개소

- 작업기간 : 2019. 10. 10. ~ 2019. 12. 20.

- 개략금액 : 364,625천원(시공 물량에 따라 추후 정산, 관급비 포함)

- 공종 및 물량 : 115,861m

명 칭	품 종	물량	단위	물량	m환산 (15cm)
백색 실선(P4)	도색, 15Cm	148.395	㎡	989	m
백색 파선(P4)	도색, 15Cm	212.745	㎡	1,418	m
황색 실선(P4)	도색, 15Cm	289.845	㎡	1,932	m
황색 파선(P4)	도색, 15Cm	47.745	㎡	318	m
청색 실선(P4)	도색, 15Cm	0.345	㎡	2	m
분홍색 실선(P4)	도색, 15Cm	27	㎡	180	m
문자 ∙ 기호(P4)	도색, 15Cm	873.15	㎡	5,821	m
횡단보도(P4)	도색, 15Cm	429.6	㎡	2,864	m
백색 실선(P4)	재도색, 15Cm	813	㎡	5,420	m
백색 파선(P4)	재도색, 15Cm	1596.9	㎡	10,646	m
황색 실선(P4)	재도색, 15Cm	2547.6	㎡	16,984	m
황색 파선(P4)	재도색, 15Cm	804.75	㎡	5,365	m
청색 실선(P4)	재도색, 15Cm	50.25	㎡	335	m
청색 파선(P4)	재도색, 15Cm	117	㎡	780	m
문자 ∙ 기호(P4)	재도색, 15Cm	3444.45	㎡	22,963	m
횡단보도(P4)	재도색, 15Cm	4972.95	㎡	33,153	m
제거(건식흡입수동식)	제거, 15Cm	1003.35	㎡	6,689	m

붙 임  1. 작업지시서(수량산출포함) 1부.

2. 개략공사비 1부.

3. 작업지시 설계 도면 각 1부(별도첨부).  끝.