문서번호	도로보수과-5060
결재일자	2019.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	10/10 오재영
협조
	주무관		이장환

도로굴착신청 현장조사서-상수20

2019. 10

도 로 보 수 과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(시설관리과)(김미승)
굴착 위치			동대문구 장안동 106-23 ~ 장안동 99-13
굴착 목적			2019년 망우본동외 8개동 상수도공사(동대문구 장안동 106-23_노후 상수관로 공사)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.2	156	150	상수도공사 규격(D=300mm, H=1.2m) (공사기간 : 10.01~10.31) (원인자에서 관리청복구 변경)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	156	187.2
		평삭 포장
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	행정2부시장 방침 제192호 의한 배급수관정비공사임. 2. 굴착구간이 편도2차로중 2차로 굴착예정 및 공사기간을 10월30일까지 변경필요. 3. 복구방법을 원인자에서 관리청변경 필요.아스팔트 품질유지관리상) 4. 관로주변 충분한 다짐작업 및 임시포장후 차로단위포장공사 필요.

d=300mm:156m

위 치 : 사가정로(사가정로225~배봉초교사거리

2019. 10.07

보 고 자  실무관 정 원 근