청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	19년 10월중 공정률 60% 이상 건축공사장 집중관리 알림

1. 관련근거

가. 예방과-3504(2019.3.6.)호 「 ‘19년 집중 소방안전관리 대책 계획」

나. 예방과-7295(2019.5.8.)호 「건축공사장  화재 안전관리 재강조 알림」

2. 건축공사장 화재예방을 위한 안전관리 강화와 관련하여 공정률 60% 이상 건축공사장 간부 현지방문 및 예방순찰을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 완공시 까지

나. 대    상 : 연면적 2천㎡이상 공사장 5개소

연번	관할	대상명	주소	면적㎡ (층수)	공정률
1	목동	목동제일시장 재건축	목2동 503-1호	14,484 (11/3)	98%
2	신트리	신정1재정비촉진구역 1-1 지구 주택재개발정비사업	양천구 신월6동 551번지일대	429,578 (23/3)	72%
3	신정	서울남부 지방검찰청 별관	신정1동 313-1	8,374 (6/2)	92%
4	목동	목3동기부채납공원 주차장	목3동 631-1	3,295 (1/2)	85%
5	신트리	엘엔산업개발 건물	신정동 319-17	2997 (19/1)	61%

다. 인    원 : 센터장 및 펌프차량 승차대원

라. 내    용

1) 관리감독 책임자 안전관리 방문 간담회(매월 1회 이상)

2) 공사장 임시 소방시설 설치・지도

※ 간이소화장치, 옥내소화전, 연결송수관 설치 등

3) 공사장 위험물 저장・취급 실태 불시 단속

4) 현지적응훈련(2천㎡이상) - 월 1회 이상

5) 용접・용단 등 작업 시 사전신고 안내

※ 용접부주의, 안전수칙 위반으로 화재 시 엄정한 법집행으로 재발 방지

6) 화재예방 현수막 게첨(연면적 2천㎡이상)

7) 관리카드 및 공정표 작성 등 ※ 예정 공정표는 형식 제한 없음 => (기 실시 중)

마. 행정사항

○ 해당 안전센터장은(매월 1회 이상) 관할 건축공사장(2천㎡이상) 현장 방문하여 간담회, 교육 훈련 실시 후 결과를 다음과 같이 제출바랍니다.

- ****************************

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

붙임  1. 건축공사장 안전관리 대상 현황(연면적 2천㎡이상)  1부.

2. 건축공사장 화재예방 안전관리 결과(서식)  1부.

3. 건축공사장 관리카드(예시)  1부.

4. 건축공사 예정 공정표(예시)  1부.

5. 건축공사장 화재예방 매뉴얼  1부.

6. 건축공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝

	예방과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	노민영		예방팀장	강광억		예방과장	10/10 代강광억
협조자
시행	예방과-16519	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2653-3119	/	n0836@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축