문서번호	시설보수과-9078
결재일자	2019.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
조정갑		代윤동원	10/17 박문희
협조

정기안전점검보고서

(행주IC교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10

강서도로사업소

시설보수과

□ 시설물명 : 행주IC교

시설물 개 요	상행(폭 : 14.5~17.8m 연장 : 90m) 하행(폭 : 14.5~16.8m 연장 : 90m)	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 상행 : 2000년 하행 : 1995년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목운영 6 급		조 정 갑
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		토목운영 6 급		조 정 갑
			시 설 7 급		김 규 춘

○ 점검일시 : 2019. 10. 17(목요일)

○ 점검구간 : 김포공항 방향 하행 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
		특이사항 없음

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
김포 공항 방향	교량 하부 점검 결과 특이 사항 없음			상태양호		1
〃	교량 하부 받침 장치 점검 결과 특이 사항 없음			상태양호		2
〃	교량 하부 슬라브 하면 점검 결과 특이 사항 없음			상태양호		3
〃	교량 하부 교대 주변 잡초 발생			직영 보수반 정비 예정		4

1.교량(하행) 현황	2.교량 하부 받침 장치 현황
3.교량 하부 슬라브 하면 현황	4.교량 하부 잡초 발생

. 끝.