문서번호	시설관리과-25000
결재일자	2019.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		동부수도사업소장
한호진		천성훈		10/17 代서재식
협 조
	급수운영과장				송근호
	기전팀장				정인주
	주무관				조봉구

2019년 겨울철대비

상수도 시설물 안전점검계획

2019. 10.

동 부 수  도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2019년 겨울철대비

상수도 시설물 안전점검 계획

겨울철 한파로부터 시민생활의 불편을 최소화 하고, 안전사고를 예방하여 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 시설물 안전점검을 실시코자 함

※ 관련 근거 : 2019년 겨울철대비 상수도 시설물 안전점검 계획(시설관리과-10130,2019.10.11.)

□ 점검 대상

(2019. 10월 현재)

배 수 지 (개소)			아리수올림터 (개소)			노출 상수도관 (개소,km)	조압수조 (개소)
계	지역	1차	계	유․무인	증 압	현수관로
8	3	5	16	4	12	1(1.46)	1

□ 점검 기간

❍ 사전점검 및 정비: 2019. 10. 28.~11. 15.(3주간)

❍ 상시점검 및 정비: 2019. 11. 16.~2020. 3. 15.

□ 점검 방법

< 자체점검 >

❍ 점검 대상: 26개소[배수지,유․무인(증압) 아리수올림터, 조압수조]

❍ 점검 일정 : 2019. 10. 28. ~ 2019. 11. 15.

❍ 점검반 구성

- 급수운영과: 권기섭(시설물총괄) 외 점검반원 2명(공영춘, 박성욱)

- 시설관리과: 한호진(시설물총괄) 외 점검반원 1명(김종필)

백민(기전시설물 총괄) 외 점검반원 2명(강정복, 이건수)

※ 아리수올림터 점검은 기전순찰반과 합동점검 시행

< 본부 ․ 사업소 합동점검 >

❍ 점검대상: 노출 상수도관 1개소(잠실대교 1)
특고압수전 아리수올림터 1개소(대현산아리수올림터)

❍ 점검일정 : 2019. 11. 1.(금)

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야 : 김동구, 조인영, 이준연

┕ 기전분야 : 김진민, 오충환, 이승현

- 사업소 : 시설물(기전)순찰반, 시설물 담당 등

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상채

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유․출입 밸, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출관로 분야

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유뮤

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업 지시하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 예방 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 우선 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정 사항

❍ 추진계획 수립 및 점검결과 본부 시설관리과 보고

(2019. 11. 18.까지)

❍ 긴급복구업체와 비상연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 및 연락체계 구축

붙 임  1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 점검표 1부.  끝.