“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 변경보고(신당-2차 )

1. 재난관리과-5934(2019.10.2.)호『2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 신당119안전센터 2019년 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획을 수립하여 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 소방용수시설 일제정밀조사 및 취약지역 지리조사 계획

1) 기간 : 2019. 10 . 7.(월) ~ 11. 22.(금)

2) 대상 : 534개소

- 소화전 468(지상식 144, 지하식 324), 저수조 5, 급수탑 1, 비상소화장치 60

3) 조사자 : 전직원(구급대원 제외)

- 감독자 : 센터장 또는 팀장

4) 담당현황 및 세부조사일정 : “붙임 1” 참조

5) 변경사유 :

가) 신당2팀 소방용수 정기직장교육으로 인한 출동대기 근무로 일제조사 일정변경(10.24, 10.28, 10.30 → 10.28, 10.30, 11.12)

나) 소방장 이재순 경조사 특별휴가로 일정변경(10.18 → 10.29)

3. 일제정밀조사 시 유의사항 등

가. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 사전 교육 실시 (붙임5,6 활용)

나. 급격한 밸브 개폐 조작 금지

1) 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

2) 밸브개방 시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지

※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄 시 역순)

다. 일제조사 후 소방용수시설 데이터 및 관련이미지 현행화 철저

라. 소화전 5M 이내 주차구획선 현황 파악

마. 고장 및 노후 소화전 정밀조사 철저(고장 현황 현행화하여 사용불가한 소화전부터 보수 예정)

바. 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 철결 유지, 호스릴 잔수제거 등)

사. 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

4. 행정사항

가. 센터장 및 각 팀장은 일제 정밀조사를 위해 출동공백을  최소화하고, 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자가 일제조사 실시토록 조치

나. 조사 결과는 붙임3 서식으로 2019. 11. 22.(금)까지 제출

붙임  1. 2019년도 하반기 소방용수시설 담당자 및 세부조사일정 계획(신당) 1부.

2. 2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획(중부소방서) 1부.

3. 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과(서식) 1부.

4. 노후소화전, 노면표시 및 조명블럭 목록 및 조사자(팀) 1부.

5. 일제조사 요령 1부.

6. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

7. 고장소방용수시설 현황(신당 9월 현재-참고) 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	김남우		2팀장	이재연		119안전센터장	10/18 안효현
협조자
시행	신당119안전센터-3709	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	부분공개(5,6)