문서번호	급수운영과-19583
결재일자	2019.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
이현우	代서장원	이성환	10/18 代김지형
협 조

중블록 공급량분석

(9월-낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5)

2019. 10. 18.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량분석

(9월-낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고 드림

1		낙성대1 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 9월	87,656	8,239	4	8	4	33	-
2019년 9월	86,797	8,191	7	11	-	-	-
전년대비증감(%)	-859 (-0.98%)	-48 (-0.58%)	3	3	-4	-33	-

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	951	846	819	-132.00	-27	-13.88	-3.29
1일 평균공급량	32	27.3	27.3	-4.7	0	-14.69	0

- 공급량 증•감 원인 분석

‣ 금년도 9월 공급량은 ’18년 9월 공급량 보다 13.88% 감소하였으며,

전월대비 공급량과 비교하여 3.29% 감소하였음.

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	91.30	110.8	50.4	110.0	43.4	144.0	47.9	113.9	46.1	109.6	50.9	112.3	44.3
2019	-	112.5	52.2	127.8	53.3	129.9	53.5	128.8
증 ․감	-	1.7	1.8	17.8	9.9	-14.1	5.6	14.9

- 2019년도 낙성대1 중블록 유수율 목표(83.70%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 86,797명, 45,269세대

‣ 인구는 859명이 감소해서 전년 대비 0.98% 감소

※ 낙성대1  중블록9월  ℓpcd : 313.8ℓ      ┍ 관악 : 330.6ℓ

┏ 인구수 : 86,797명   ※ℓpcd ┡ 남부 : 330.4ℓ

┗ 공급량 : 818,739㎥          ┕ 본부 : 305.8ℓ

- 수전수 : 48수전 감소

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년	8,158	3,803	1,699	1,296	903	348	62	13	15	7	0	1	0
19년	8,395	4,065	1,683	1,293	905	351	63	12	15	7	0	1	0
증감	237	262	-16	-3	2	3	1	-1	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ’18년 동기대비 0.98% 감소 및 수전 48수전 감소

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

- 자연누수 7건이며, 방지량은 11톤임

- 지하누수 탐지는 0건 복구 및 방지량은 0톤

- 야간최소유량 분석

‣ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 물세척수량 : 0 ㎥

‣ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비

- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

- 신사시장주변 주변 현장 순찰 강화(낙성대1중블록)

- 소․중블록경계 현행화 및 수전대사하여 GIS(지리정보시스템)와 Arisu인포시스템 간 수전정확성 향상예정.

2		낙성대가3 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 9월	72,830	14,909	2	2	-	-	-
2019년 9월	71,325	14,844	7	5	1	4	-
전년대비증감(%)	-1,505 (▽2.07)	-65 (▽0.44)	5	3	1	4	-

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	771	647	607	-164	-40	-21.27	-6.18
1일 평균공급량	26	20.9	20.2	-5.8	-0.7	-22.31	-3.35

- 공급량 증•감 요인 분석

‣ 금년도 9월 공급량은 ’18년 9월 공급량 보다 21.27%감소하였으며, 전월대비 공급량과 비교하여 6.18% 감소하였음.

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	83.77	54.8	129.7	49.8	125.8	52.8	127.7	54.7	124.3	54.1	109.9	36.8	84.8
2019	89.93	55.0	140.3	55.2	124.7	55.7	137.4	61.2
증, 감		0.2	10.6	5.4	-1.1	2.9	9.7	6.5

- 2019년도 낙성대가3 중블록 유수율 목표(83.90%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 71,325명, 40,162세대

‣ 인구는 1,505명 감소하여 전년 대비 2.07% 감소

※ 낙성대가3 중블록  9월 ℓpcd : 248.3ℓ     ┍ 관악 : 330.6ℓ

┏ 인구수 : 71,325명   ※ℓpcd ┡ 남부 : 330.4ℓ

┗ 공급량 : 607,308㎥          ┕ 본부 : 305.8ℓ

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년	14,668	12,614	808	757	233	186	35	13	12	5		5
19년	14,994	12,911	823	764	237	191	34	13	11	5		5
증감	326	297	15	7	4	5	-1	-	-1	-		-

※ 인구는 ’18년 동기대비 2.07% 감소 및 수전 65수전 감소

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ 누수 7건이며, 방지량은 5톤임.

‣ 지하누수 탐지 1건이며, 방지량은 4톤임.

‣ 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

❍ 향후계획

- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

- 신림시장주변 및 각종 공사장(지하철) 현장 순찰 강화.

- 노후관 및 불용관 지속정비

- 재개발, 재건축지역 순찰 및 경계 제수변 확인

3		낙성대가5 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 9월	48,222	11,245	3	3	-	-
2019년 9월	47,371	11,201	1	1	-	-
전년대비증감(%)	-851 (-1.76%)	-44 (-0.39%)	-2	-2	-	-

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	375	393	375	0	-18	0	-4.58
1일 평균공급량	12	12.7	12.5	0.5	-0.2	4.17	-1.57

- 공급량 증•감 분석

‣ 금년도 9월 공급량은 ’18년 9월 공급량과 같으며, 전월 대비 공급량과              비교하여 4.58% 감소하였음.

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018년	95.24	22.4	160.3	29.0	161.1	29.9	161.5	29.9	169.1	30.3	153.5	31.2	164.7
2019년	93.37	29.6	178.0	31.5	172.3	30.2	178.9	33.1
증 ․감	8.50	7.2	17.7	2.5	11.2	0.3	17.4	3.2

- 2019년도 낙성대가5중블록 유수율 목표(93.15%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 47,371명 및 20,561세대

‣ 인구는 851명이 감소되어 전년 동기대비 1.76% 감소

※ 낙성대가5 중블록 9월ℓpcd : 334.1ℓ      ┌ 관악 : 330.6ℓ

┏ 인구수 : 47,371명      ※ℓpcd┣ 남부 : 330.4ℓ

┗ 공급량 : 375,052㎥           ┗ 본부 : 305.8ℓ

- 수전수 : 44수전 감소

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
18년	10,899	9,506	403	460	259	227	29	7	2	4	1	1	0	0	0
19년	11,123	9,700	419	469	260	230	30	7	2	4	1	1	0	0	0
증감	224	194	16	9	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ‘18년 동기대비 1.76% 감소 및 수전은 44수전 감소

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ ‘19년 9월 자연누수 7건 복구하였으며, 방지량은 5톤,

‣ ‘19년 9월 누수탐지 1건 복구하였으며, 방지량은 4톤,

- 야간최소유량 분석

‣ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 물세척수량 : 0 ㎥

‣ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

- 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비.  끝.