문서번호	교통정보과-5502
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	버스정보팀장	교통정보과장
이정훈	조대근	10/29 이수진

EPD 버스정보안내단말기(BIT) 시범설치사업 시행계획

2019. 10.

교통정보과

(버스정보팀)

EPD 버스정보안내단말기(BIT) 시범설치사업 시행계획

버스정보안내단말기(BIT) 개선과 관련하여, EPD 단말기(전자종이 디스플레이 적용 단말기) 성능 테스트 및 전기수급이 어려운 지역 EPD 단말기 적용 가능성을 확인하기 위한 시범설치사업에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		추 진 배 경

○ 전기수전 어려운 정류소 및 굴착제한 정류소 BIT 설치방안 검토

○ EPD(Electro Phoretic Display, 전자종이 디스플레이) 단말기 성능 테스트 및 현장 설치/운영 검토

○ 태양광 전력공급을 통한 에너지 절약

○ 10년 이상 된 독립형 버스정보안내단말기(BIT) 구조 및 디자인 개선 필요

Ⅱ		사 업 내 용

○ 시범사업 예상 사진

준공 예상	화면 표출

○ EPD 단말기 시범설치

- 독립형 지주 이용 기존 단말기와 교체설치 검토

- EPD 단말기 구조개선 및 독립형 단말기 지주 활용 검토

○ EPD 단말기 운영

- 운영기간 : 설치완료 후 1년

- 설치주체 : ㈜사이텍

- 협조사항 : 기존 단말기 철거, 보관, 재설치는 교통정보과에서 지원

- 정보구현 : OPEN API 방식으로 정보수신 후 표출

Ⅲ		시범사업 추진계획

○ 계약방법 : 상호 협약에 의한 시범사업 실시(비예산사업)

○ 설치방법 : 기존 독립형 단말기와 교체설치

- 교체설치 사유 : 시범사업(1년)이후 철거 비용 발생

○ 교체설치 장소 선정기준

- 독립형 BIT 설치개소

- 하루 일조량이 4~6시간 사이인 장소

▪ 서울시 가로수 및 건물 등에 의해 일조량이 가려지는 부분에 적용가능성 검토

- 설치효과가 있는 장소

▪ 유동 인구가 비교적 많은 곳

- 교통정보과에서 동작상태 점검이 용이한 개소

○ 교체설치 장소 : 종로1가[01-763] 정류소

Ⅳ		기 대 효 과

○ 전기수전 공사비 및 유지비(전기사용료) 절감

○ 전기 수전 불가 및 굴착 제한 지역 BIT 설치로 민원 해소

○ EPD 활용으로 디자인 개선 효과 기대

Ⅴ		향 후 계 획

○ 2019.11. : 협약서 체결

○ 2019.12. : 교체설치 진행

붙임 :1．EPD 버스정보안내단말기 시범설치사업 협약서.  끝.