문서번호	문화비축기지관리사무소-2591
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	문화비축기지관리사무소장
이호경	윤석현	10/29 서정화
협 조

문화비축기지 노후건축물(보이라실,변전실) 성능개선을 위한 구조안전진단 계획

2019. 10.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

문화비축기지 노후건축물(보이라실,변전실)

성능개선을 위한 구조안전진단 계획

문화비축기지 내 노후건축물(보일러실,변전실)의 균열, 누수 등 성능개선을 위한 전문업체의 구조안전진단을 통해 안전확인 및 보수·보강을 실시하여 성능개선 하고자 함.

Ⅰ		시설개요

○ 건축규모(보일러실,변전실): 지하1층, 철근콘크리조, 연면적 319.99㎡

○ 준공연도 : 1977년

II		현황 사진

Ⅲ		구조안전진단용역 개요

□ 추진배경

○ 2018. 6월 : 내진성능평가용역 결과

- 진단업체 : (주)창민우구조컨설턴트

- 안전등급 : B급

- 주요부재의 보수·보강이 이루어진 상태로 현재 구조적 안전성에 문제가 없을 것으로 판단

- 미흡한 부분은 도장의 박락 및 콘크리트 탈락, 누수가 있어 마감 및 균열 그리고 백화, 도장 박락 부위 보수 필요

○ 현재 건축물 상태

- 누수 및 균열 부위 다수 있으며, 누수로 인한 사용성 문제가 있어 유지관리상 시급한 보수·보강공사 필요함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 문화비축기지 노후건축물(보일러실, 변전실) 구조안전진단용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 40일

○ 과업내용 : 구조안전진단 및 보수·보강 설계

○ 용 역 비 : **********

○ 용역기간 : 착수일로부터 40일

○ 발주방법 : 수의계약(소액)

Ⅳ		추진일정

○ 2019. 11월 ~ 12월 : 구조안전진단 용역 시행

※ 집행잔액 부족에 따른 예산변경 검토(사무관리비→공공운영비)

○ 2020.   2월 ~  6월 : 보수·보강공사 시행

따로붙임 1. 과업내용서 1부.

2. 용역비 산출서 1부. 끝.