문서번호	보존과학과-1113
결재일자	2019.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
보존과학과장		학예연구부장		서울역사박물관장
양필승		박현욱		11/01 송인호
협 조
	경영지원부장				임원빈
	총무과장				김춘섭

DR콩고 국립박물관 운영역량 강화사업을 위한 공무국외여행 결과보고

2019. 11.

서울역사박물관

보존과학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	█
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	█
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	█
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	█
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	█
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	█
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	█
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	█	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	█

국 외 여 행 개 요

가. 여행개요
여 행 국	DR콩고	여행도시	킨샤사		방문기관	국립박물관
여행목적	분 야	문화(박물관)
	대한민국 정부 지원으로 신축한 DR콩고 국립박물관 개관에 따라 DR콩고 문화유산의 수장고 운영, 보존환경 관리 및 보존처리에 대한 현지연수교육을 통해 DR콩고의 문화재 보존관리 역량을 강화시키고 보존과학 저변을 확대하여, 대한민국 국가 이미지와 서울역사박물관의 위상을 제고하고자 함
여행기간	2019년 10월 19일 ～ 2019년 10월 27일(7박 9일간)
여 행 자	소 속		직 급	성 명			비 고
	서울역사박물관 보존과학과		학예연구관	양 필 승
나. 여행결과 요약
- DR콩고 국립박물관 현지연수 개회식 참석 : 약 70여명의 관계자가 참석하여 개회식 개최 후 상호의견 교환 - DR콩고 국립박물관 시설견학 및 점검 : 전시실, 수장고, 보존과학실 등 시설견학 및 점검을 실시하고 개선방법 제시 - 보존과학 경험 전수 및 보존과학 기술 교육 : 유물관리 담당자 및 보존과학 담당자에게 실무위주의 실습교육을 실시하여 현장에서 적용 가능하도록 함 - DR콩고 국립박물관 현지연수 수료식 참석 - 향 후 DR콩고 국립박물관 운영역량 강화와 문화유산 관리 및 보존을 위한 의견 제시
다. 국외여행 결과 보고서 : 붙임

DR콩고 국립박물관 운영역량 강화사업을 위한

공무국외여행 결과보고

1		출장 개요

□ 출장목적

○ 대한민국 정부 지원으로 신축한 DR콩고 국립박물관 개관에 따라 수장문화재의 보      존환경 관리 및 보존처리에 대한 현지연수교육을 통해 DR콩고의 문화재 보존관리      역량을 강화시키고 보존과학 저변을 확대하여, 대한민국 국가 이미지와 서울역사       박물관의 위상을 제고하고자 함

□ 출장기간 : 2019년 10월 19일 ～ 2019년 10월 27일(7박 9일간)

□ 출 장 자 : 서울역사박물관 보존과학과장 양 필 승

□ 출장일정

날 짜	장소	시 간	업무수행 내용
10/19(토)	인천 공항	01:05~07:45	◦ 인천 출발→아디스 아바바 도착
	아디스 아바바	10:50~12:10	◦ 아바바 출발→킨샤사 도착
	킨샤사	15:00~17:00	◦ 사전 미팅 및 회의
10/20(일)	국립박물관	10:00~12:00	◦ 현지연수 현장(전시실, 수장고) 확인
	숙소	14:00~16:00	◦ 현지연수 프로그램 점검
10/21(월)	국립박물관	09:00~13:00	◦ KOICA 사무소 방문 및 개회식 참석
		14:00~17:00	◦ 보존과학실 시설 점검 및 직원 면담
10/22(화) ~ 10/24(목)	국립박물관	09:00~17:00	◦ 문화유산의 과학적 보존관리 강의, 유물수장, 보존처리 방법 실무교육
10/25(금)	국립박물관	09:00~10:00	◦ 현지연수 수료식
		10:00~12:00	◦ 박물관 운영계획 발표
10/26(토)	킨샤사	09:30~19:55	◦ 킨샤사 출발→아바바 도착
10/26(토)~ 10/27(일)	아디스 아바바	22:55~16:30	◦ 아바바 출발→인천 도착

2		세부 출장 내용

□ DR콩고 국립박물관

○ 박물관 개요

- DR콩고 국립박물관은 1960년 독립 이전 벨기에 식민시기에 건립되었던 루뭄바   시 박물관을 시작으로, 독립 이후 박물관 건립을 시도했으나 내전 등의 혼란으로  좌절하였고, 1970년 모부투 대통령의 권력 장악 후 전통 문화유산 보존에 대한   강한 의지에 따라 현 장소에 IMNC(콩고국립박물관연구소)를 건립

- 1970년 초 대통령 직속기관으로 예산 배정하여 약 45,000점의 유물들을 수집하  는 등 활성화되었다가, 문화예술부로 조직 이관 후 활동 축소됨

- 2차례 내전이 발발했던 1990년대 후반부터 2000년대 초반을 지나면서 박물관    자체적인 교육프로그램 연구, 박물관 개방 프로젝트(학생 대상) 등을 추진하고,   2010년 상설전시관(Salle Cornet)을 개관

- 정부 지원금과 소액의 입장료 수입을 제외하면 수입원이 없고, 박물관 직원의 노  령화로 젊은 직원 채용과 역량강화가 필요한 실정임

○ 국립박물관 건립사업 추진

- 2011년 이명박대통령 방문을 계기로 450여 부족으로 구성된 DR콩고 국가통합을 위한 교육과 문화의 장 마련을 목표로 KOICA 주도의 국립박물관 건립 추진

- 2012~2013년 현지 타당성조사 및 기본설계조사 실시, 2015년 사업비를 증액하고, 2014~2019년 설계, 시공, 시운전 및 인수인계 계획 수립

- 2019년 5월 국립박물관(전체 부지 약 15,000㎥, 전시실 3개 약 1,000㎥, 수장고 2개 약 900㎥, 사무실, 교육실 등) 준공함

- 2019년 6월 박물관 운영을 DR콩고 IMNC(국립박물관연구소)에 이관하고 임시 개관함

DR콩고 국립박물관 전경	박물관 안내 표지

- 2019년 11월 정식 개관 예정임

□ DR콩고 국립박물관 현지연수 개회식 참석

○ DR콩고 국립박물관 현지연수 개회식 개요

- 개최일시 : 2019. 10. 21. 11:30 ~ 13:00

- 개최장소 : DR콩고 국립박물관 다목적실

- 참 석 자 : IMNC(콩고국립박물관연구소) D. G. Prof. Paul 등 콩고 문화재 및 박                 물관 관계자, 이동구 KOICA DR콩고 사무소장, 이승태 한국문화재재                  단 경영이사, 장인경 ICOM 한국위원회 부위원장, 김원철 박물관 건                   립 감리단장 등 70여명

현지연수 개회식 - D. G. Prof. Paul 축사	현지연수 개회식 – 건립 경과 보고

□ DR콩고 국립박물관 시설견학 및 점검

○ 전시실 관리 실태

- 전시실은 기획전시실, 상설전시실 1, 2 등 3개의 전시실로 구분되어 있으며, 콩고의 역사와 사람들의 일생에 대한 내용을 전시하고 있음

- 전시실 시설을 신설하였기 때문에 전시장이나 전시케이스 등이 깨끗한 상태로 유지되고 있었음

- 전시실은 항온항습시설이 설치되어 있지 않은 상태로 온습도 관리에 어려움이 예상됨

- 또한 절전을 위해 전시실 천장과 측벽에 자연광이 유입될 수 있도록 창문을 설치한 상태로 직사광선에 의한 유물의 손상이 우려됨

- 훈증이 되지 않은 상태로 전시된 목재와 초본류로 제작된 탈 등 유기물이 많아 생물피해가 지속적으로 발생할 가능성이 존재함

- 전시유물 중 일부는 안전상 문제가 있어 받침대 등 전시보조물 교체와 보완이 필요한 상태임.

- 전시케이스 앞에 네임텍을 부착하기 위한 보조대를 설치하였는데 이는 특히 어린이들의 관람에 방해가 되기 때문에 조속한 철거 등 보완대책이 필요함

기획전시실 입구	기획전시실 내부 전시물
전시실 천정의 창문	전시실 측벽의 창문
기획전시 2실	훈증되지 않은 상태로 전시된 탈
내부 충전물 보완이 필요한 전시물	관람에 방해가 되는 네임텍 부착대

○ 유물 수장고 관리 실태

- 유물 수장고는 박물관 운영경비 조달의 어려움으로 인해 항온항습시설을 설치하지 않은 상태임

- 에어컨에 의한 온습도 조절을 하고 있으나 킨샤사의 외기를 감안하면 일정한 환경은 유지하기 어려울 것으로 판단됨

- 수장대는 국내의 수장고처럼 철재 수장대를 설치하였으나 오동나무와 같은 나무 받침대가 설치되지 않아 P-Form 같은 보완재의 보강이 필요한 상태임

- 온도를 24℃로 유지(제습기 미설치 상황)하기 위해 에어컨 가동 시 상대습도가 60%를 넘어 에어컨에 결로현상이 발생

- 제1수장고는 유물의 수량에 비해 보관 중량 랙의 수량 및 선반이 부족하여 유물끼리 서로 겹쳐 쌓여져 있고, 유물간의 공간이 충분하지 못함

제 1수장고(1층)	제 2수장고(2층)
목재류 보관상태	초본류 보관상태
가죽류 보관 상태	철재류 보관 상태

- 재질의 구별없이 1, 2수장고에 유물이 섞여 있음. 향 후 1층수장고 : 무기물, 2층수장고 : 유기물로 분류하여 보관할 예정이라고 함

- 수장고 관리인력은 다수의 해외연수 및 해외지원의 콩고 내 교육으로 문화재 업무관련 이론에 대한 지식이 풍부하며, 정확한 이해도를 가지고 있으나, 실제 업무에대한 경험이 부족한 실정임

- 수장고에 보관 중인 유물 수량은 IMNC에서 박물관으로 이동시 목록작성이 되지 않아 정확한 재질별 수량을 알 수 없지만, 대략 12,000점을 보유하고 있으며, 보유유물에 대한 목록을 현재 작성 중임

- 보관 유물의 재질은 석재, 철재, 청동재, 도·토기 등 무기질 유물과 가죽, 목재, 초본류, 직물류, 깃털 등 다양한 종류의 유기질 유물 뿐 만 아니라 철+목재, 직물+초본류, 목재+초본류, 가죽+목재, 플라스틱+직물 등 복합재질의 유물도 다량으로 확인됨

- 보관유물 중 청동, 석재, 도·토기의 유물은 상대적으로 수량이 적으며, 대체적으로 보존상태 양호하나, 철재유물은 부식의 진행이 시작되고 있음

- 가죽, 목재, 초본류의 유기질 유물의 경우 해충의 피해와 열화 및 오랜 시간 구겨져 보관되었거나 곰팡이의 발생, 심한 건조로 인해 갈라짐 현상이 보이는 등 보존상태가 불량한 유물이 다수

○ 보존과학 실험실 운영 실태

- 보존처리실은 1층에 따로 마련되어 있으며 현재 보존처리를 담당하는 인력은 총 3명으로 구성되어 있음

- 보존담당자의 보존처리 능력은 해외 단기 연수 등으로 이론은 어느 정도 숙지하고 있으나 실제 보존처리 경험이 없고, 사용기기나 약품도 미비하기 때문에 낮은 수준으로 판단됨

- 보유장비는 흄후드, 실체현미경, 확대경, 이온수제조기, 초저온냉동고, 자동조습질소 발생 소독장치, 적외선카메라, 실링기, 소형컴프레셔, 디지털카메라 등으로 여러  재질의 유물을 처음부터 끝까지 처리할 수 있는 시설이 안되는 실정임

- 보유약품 또한 Parloid B-72, 폴리왁스, 퀵우드, 퀵스틸, 리페어퀵, 르네상스왁스, 록타이트 401, Cemedine-C, SV427(HV427), HMG B72, 알콜, 아세톤, 카파롤바인더 등으로 문화재를 보존처리하기에는 절대적으로 부족한 실정임

- 특히 수장고 및 전시실의 생물피해방제를 위해 꼭 필요한 훈증장치가 없어 현재도 전시실에 전시된 유물은 물론, 수장고에 보관된 유물도 생물피해에 무방비로 노출된 상태로 훈증고의 조속한 지원이 필요함

- 또한 금속유물의 보존처리에 필요한 정밀분사가공기, 함침기, 건조기 등의 확보가 필요하며, 가죽 및 보존류 보존처리에 필요한 초미세분무기 등의 기기와 철제유물 처리에 필요한 탈염제 및 가죽류 연화제 등의 확보가 시급한 실정임

보존과학 실험실	보존처리 장비
보존과학 실험실	현재 보존과학 담당자

□ 보존과학 경험 전수 및 보존과학 기술 교육

○ 일    시 : 2019. 10. 22(화) ~ 24(목)

○ 장    소 : DR콩고국립박물관 다목적실 및 수장고, 보존과학실

○ 참석인원 : DR콩고국립박물관 관계자 등 50여명

○ 『문화유산 과학적 보존관리』 발표

- 일 시 : 2019년 10월 23일 09:00 ~ 16:00

- 발표 주요내용

◼ 서울역사박물관 소개

ㆍ설립목적, 주요기능, 조직, 인력, 소장유물 구성 등 우리박물관 소개

◼ 보존과학과 주요기능과 활동내용

ㆍ인원구성, 공간 및 장비 보유현황, 각 분야별 주요활동 내용 등 소개

◼ 보존과학 개념

ㆍ문화유산의 예방보존의 중요성과 보존복원의 개념에 대해 소개

◼ 문화유산 보존처리 원칙 및 보존윤리

ㆍ문화유산 보존전문가가 갖추어야할 보존윤리 및 보존처리 규범에 대한 내용을 소       개함으로서 향 후 보존복원 시 문화재의 원형손상과 왜곡 방지 필요성 강조

◼ 문화유산의 손상원인

ㆍ문화유산에 손상을 끼치는 여러 원인에 대해 재질별, 요인별로 자세하게 소개함        으로서 향 후 보존복원 시 처리 방방을 결정하고 처리 재료의 선정을 위한 기초        자료로 활용토록 함

◼ 문화유산 보존처리 실제과정

ㆍ보존처리 과정별 필요 물품과 처리방법, 처리 시 주의사항 등의 소개를 통해 문        화유산의 원형을 회복하고 수명연장을 통해 후세에 전달할 수 있는 방법 교육

◼ 문화유산 보관관리

ㆍ문화유산의 재질별 취급요령과 보관방법, 보존환경관리에 대한 내용을 소개하여        문화유산이 안정한 상태에서 보관관리될 수 있는 방법에 대한 교육 실시

문화유산의 과학적 보존관리 발표	연수 참가자

○ 보존처리 지침서 작성 배포

- 문화유산 보존처리 시 실제 현장에서 적용 가능한 문화유산 보존처리 지침서를 작성하여 배포

- 주요내용은 문화유산 중 금속, 도자기, 석재, 목재, 지류, 직물류, 벽화 재질에 대해 처리전 조사, CLEANING, 안정화처리, 강화처리, 접합, 복원, 색맞춤 및 마무리 작업과 처리 완료된 문화유산의 취급요령, 보관관리 방법, 보존환경 관리 등에 대한 내용을 상세하게 기술하여 현장에서 직접 적용할 수 있는 지침서 마련

○ 보존처리 및 수장고 관리 실무교육

- 보존과학 담당자에게 금속, 도자기, 목재, 지류, 가죽 등의 문화유산 보존처리 실무 교육

- 기록카드 작성, 사진촬영, 보존처리, 금속유물의 대한 RP System을 적용한 보관법과 밀폐용기를 이용한 보관 등에 대해 실습 위주의 교육 실시

- 또한 생물피해 방제를 위한 훈증법 등 보존환경 관리에 대한 내용도 교육

- 유물관리 담당자에게는 포장방법, 보관상자 제작법, 수장대 활용법 등 유물보관  및 수장고 관리방법 등을 실습위주로 교육

- 또한 항온항습 장치가 설치되지 않아 온습도 관리가 어려운 수장고내에 고온다습 시 제습기 활용과, 건조 시 가습기 사용법 등 대체 기기의 사용 필요성 소개

- 보존과학 경험 전수 및 보존과학 기술 교육 후 연수생 전원이 참가하여 문화유산 보존 및 관리방법에 대한 질의응답을 통해 연수 과정 중의 궁금증 해소와 향 후 DR콩고 국립박물관의 문화유산 관리 및 보존방향에 대해 토론

RP System 및 밀폐상자를 이용한 보관법 실습	유물포장 실습
질의응답 및 토론	지침서 내용을 질문하고 있는 참가자

□ DR콩고 국립박물관 현지연수 수료식 참석

- 개최일시 : 2019. 10. 25. 11:30 ~ 13:00

- 개최장소 : DR콩고 국립박물관 다목적실

- 참 석 자 : IMNC(콩고국립박물관연구소), MNROC 등 콩고문화재 및 박물관 관              계자, 김기주 콩고민주공화국 대한민국 대사 등 80여명

김기주 콩고민주공화국 대한민국 대사 축사	수료식 후 단체사진 촬영

□ DR콩고국립박물관 운영역량 강화 및 문화재 보존을 위한 의견 제시

○ 훈증고 설치

- DR콩고 국립박물관 유물 중 목재, 초본류, 가죽재질로 된 유물이 많으나 훈증처리가 되지 않은 상태로 현재 수장고에 보관되어 있음

- 따라서 훈증고의 설치가 가장 시급한 것으로 보이는데 감압훈증고의 경우 설치비가 약 3억 5천에서 4억 가량 필요하므로 비교적 저렴하면서도 효과가 큰 컨테이너(시설비용 약 1천만원정도 소요)를 이용한 훈증고의 설치 방안 제시

○ 수장고 관리

- 현재 수장고는 항온항습 장치가 설치되지 않은 상태로, 유기물, 무기물 구분 없이 수장되어 있음

- 따라서 1층과 2층에 무기물과 유기물을 구분하여 수장하고,

- 유기물 수장고에는 항온항습시설을 일부 보완할 수 있는 제습기(수장고 면적에 따라 필요한 수량 확보) 및 가습기를 구비하여 우기 시 고습환경이나 건기 시 저습상황에 대처할 수 있도록 강조함

- 수장고 출입문 보완(안전한 시건장치, 이중문 설치)

- 유물관리자의 건강을 위해 공기청정기 설치와 진공청소기의 비치도 꼭 필요

- 온습도에 민감한 중요유물을 보관할 수 있는 단독보관장(온습도 조절이 가능한) 구입 필요

- 수장대가 철재로 되어 금속 등의 유물을 보관하는데 녹 발생 등의 문제가 있으므로 P-form 등을 바닥에 깔아 보완하여야 함

- 카펫과 같은 초본류 유물이 여러 개가 포개진 상태로 보관되어 있음. 따라서 유물을 각각 보관할 수 있는 포장용 상자의 제작을 위한 BOX용 종이의 구입이 시급

- 유물포장용 중성용지(한지 등) 구입 시급

- 수장고의 온습도를 상시 측정하고 기록하는 자기온습도계 또는 디지털온습도계를 수장고에 설치하도록 함(전산화가 바람직함)

- 수장유물에 대한 전산화가 전무한 상태이므로 관리직원의 컴퓨터 기초교육 필요

- 차후 사진 등 용량이 큰 자료의 보관을 위한 컴퓨터 서버 용량 확대 및 외장하드의 구입이 필요한 상태임

○ 보존과학실 관련

- 현재 보존과학실은 현미경과 흄후드, 냉동저장고 등이 설치되어 있으나 금속유물 등 기타 보존처리에 필요한 기초 장비가 없는 실정임

- 따라서 금속유물의 보존처리에 필요한 정밀분사가공기, 전기건조기, 진공함침기 등의 장비가 필요하고, 탈염을 위한 약품(탄산나트륨, 중탄산나트륨), 강화제(Paraloid NAD-10) 구입이 필요함

- 가죽류의 보존처리에 필요한 CELLUGEL(연화제), 강화처리제 등 처리 약품, 초미세분무기, 데시케이터 등 장비 구입 필요

- 목재 보존처리(복원)에 필요한 아교, 고급알콜과 같은 강화제, Araldite SV-427, HV-427 등 복원용 에폭시 수지류 필요

- 기타 재질별 보존처리 우선순위에 따라 필요한 약품을 지속적으로 공급하여야만 보존과학실 운영이 정상적으로 이루어질 것으로 판단됨

○ 전시실 관련

- 천창 및 측창으로 직사광선이 유물에 직접 조사되므로 반드시 불투명 유리 시공 또는 불투명 가림막 설치(전시실 조도는 약간 어두워도 되며, 전시 케이스내의 조명만으로도 어느 정도 조도 유지가 가능함)

- 전시에 사용된 보조대 및 보조물 유물에 안전한 재질을 사용하거나 안전한 방법을 사용하여 보완

- 항온항습 시설이 설치되지 않았기 때문에 전시케이스 내에 조습제(아트소브 등)를 넣어 습도조절 필요

○ 일반 운영에 관한 사항

- DR콩고 국립박물관은 국가지원 등 운영에 어려움이 많으므로 무엇보다 지속가능한 지원 시스템을 마련하는 것이 중요하다고 생각됨

- 따라서 수장고 관리, 보존처리에 대한 지원은 지금처럼 단기간에 그치면 현지 인력의 수준으로는 제대로 된 유물관리 및 보존처리가 불가능하므로 장기적인 방안의 마련이 필요함

- 한국의 전문인력을 장기간 파견하여 기술을 전수하거나, 현지 인력을 한국에 초청하여 장기간 교육(보존처리 기관, 대학진학 등)을 통해 기술을 습득토록 하는 등 두 가지 방안을 병행하는 것이 효과가 클 것으로 사료됨

- 수장고 관리 및 보존처리 장비의 지속적인 지원

- 현재 가장 필요한 장비는 훈증소독기로 반드시 설치되어야 함

- 단기간에 훈증고의 설치가 어렵다면 한국의 훈증업체를 파견하여 수장고 전체를 훈증하거나 피복훈증하는 등 조치 필요

- 그 외 장비는 현지의 필요에 따라 순차적으로 지원하되, 새로 구입하여 지원하는 것이 어려울 경우 국내 보존처리 기관에서 내구연한이 지났으나 충분이 사용 가능한 장비를 무상 기증 받아 지원하는 방안도 강구

- 불안정한 전력의 안정화를 위해 주차장에 설치된 태양광으로 발전된 전기를 필요 시 사용하기 위한 ESS(에너지 저장장치) 설치 및 보존과학 장비의 안전한 사용을 위한 UPS(무정전 전원장치) 설치 필요

- DR콩고 국립박물관은 한국 정부에서 많은 예산을 투입하여 건축한 박물관임에도 불구하고 그러한 사실을 알 수 있는 홍보가 미흡한 실정임. 따라서 박물관 로비에 멀티비젼을 설치하여 건립경과를 표출하고 아울러 콩고의 역사 등을 소개하는 방안 강구

붙임 : 1. 『문화유산의 과학적 보존관리』 발표자료 1부.

2. 보존처리 지침서 1부.  끝.