문서번호	조경과-15803
결재일자	2019.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	김병완	11/01 문길동

가로변 녹지량 확충(강동구 추가사업) 설계심의 결과보고

2019. 10.

푸른도시국

조  경  과

가로변 녹지량 확충(강동구 추가사업) 설계심의 결과보고

가로변 녹지량 확충사업(강동구 추가사업)에 대해 설계심의[자체]를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

❍ 사 업 명 : 2019년 가로변 녹지량 확충(강동구 추가사업)

❍ 위    치 : 강동구 고덕동 571-1 일대(아리수로)

❍ 사업기간 : 2019. 10. ~ 12.

❍ 사업금액 : 금100백만원

❍ 사업내용 : 기존수목 이식 및 신규식재, 개비온 및 버티컬월 설치 등

- 이    식 : 측백나무 등 교목 6종 42주, 회양목 등 관목 2종 2,030주

- 신규식재 : 느티나무 등 교목 6종 52주, 남천 등 관목 6종 1,120주 등

- 시 설 물 : 개비온 장식벽(H1200) 12m, 버티컬월(H650) 27m

사업 상세내용

대상지 현황도	사업 계획도

❍시설물 사례사진

버티컬 월 예시	개비온 장식벽 도면

설계심의 개요

❍ 심의구분 : 자체심의

❍ 심의내용 : 설계 적정 여부

❍ 심의결과 : 조건부 가결

심의결과

❍ 가로변 녹지량 확충사업 취지에 맞지 않는 시설물 설치는 지양

- 개비온 장식벽 설치대신 수목 식재를 통해 차폐하는 방안으로 검토, 부득이한 경우 규모를 축소하여 최소한으로 시행(1/2이하로 길이를 조정하고 앉음벽 역할을 하도록 높이를 더 낮출 것), 버티컬월도 규모 축소 검토

❍ 이식목은 활착이 잘 될 수 있도록 물주머니 등 급수작업 철저

❍ 관목 및 초화류는 소규모로 식재하지 말 것

❍ 자갈 포장은 유실염려가 있으므로 최소화하고 차량이 진입하지 않도록 조치

❍ 수목식재 전에는 토양개량 및 영양공급을 충분히 시행할 것

보고자 의견

❍ 심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의자료 1부

2. 설계심의 결과서 1부.  끝.