문서번호	물순환정책과-18777
결재일자	2019.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
강신욱		이웅희	11/04 정훈모
협 조

빗물관리시설 설치 사업 시·구 합동 점검 계획

2019. 11

물순환안전국

물순환정책과

빗물관리시설 설치 사업 시·구 합동 점검 계획

도시화로 악회된 물순환 회복을 위한 빗물관리시설 설치 사업에(빗물마을, 빗물관리시설 확충) 대하여 시·구 합동으로 시공품질 및 유지관리 실태를 점검하고자 함.

□ 점검목적

○ 빗물관리시설 유지관리 현황 점검 및 정비

○ 시공품질 및 현장 안전관리 실태 점검

□ 점검개요

○ 점검대상: 빗물마을 13개소 및 빗물관리시설 확충 21개소

빗물마을

연도	빗물 마을	비고
2016	강북 수유동, 은평 불광동, 성북 장위동
2017	금천 시흥동, 동대문 제기동, 양천 신월동
2018	성동 송정동, 동대문 전농동, 강북 우이동, 금천 독산동	금천구 이월 진행중
2019	도봉 창동, 은평 불광동, 구로 구로동

빗물관리시설 확충

- 자치단체 자본보조: 중구 황학동 2250 등 10개 사업

▸ 중랑구, 성동구 2개 사업 완료

- 시설비: 성동구 응봉근린공원 주변 등 11개 사업

▸ 동대문구, 중랑구, 서초구 3개 사업 완료

○ 점검기간 및 시·구 합동 점검반 편성

점검대상	점 검 자	점검기간	점 검 대 상	비고
빗물마을	물순환정책팀장 강신욱	11월 11일 11월 14일 11월 21일 11월 26일 12월 3일	금천 – 시흥동, 독산동 양천 – 신월동 도봉 – 창동 은평 – 불광동 구로 – 구로동
	하록, 박성웅	11월 12일 11월 13일 11월 19일 11월 21일	성북 – 장위동, 성동 - 송정동 동대문 – 제기동, 전농동 강북 - 수유동, 우이동
빗물관리시설 확충	물순환정책팀	’19.11.11 ~ 12.16	빗물관리시설 확충사업 21개소 ※ 사업 준공 전 자치구에서 시·구 현장 합동 점검 요청

※ 시·구 합동 점검 시 자치구는 빗물마을 담당 또는 팀장 입회

□ 점검사항

○ 완료된 빗물마을 조성사업

- 투수포장, 침투측구, 침투트랜치 등 빗물관리시설의 파손, 하자 등의 발생 여부 점검

- 빗물정원, 텃밭 등 식생형 빗물관리시설의 관리 및 지속 활용 여부

- 세대별 빗물저금통 유지관리 상태

○ 진행 중인 빗물마을 조성공사

- 당초 계획대로 빗물마을 취지에 맞게 사업 진행 여부 확인

- 빗물관리시설 자재 및 시공 품질 관리 상태

- 현장 내 안전관리 및 보행통로 확보 등 공사장 주변 관리 실태

○ 빗물관리시설 확충사업

- 본 사업의 취지에 부합하도록 시공하였는지 여부

- 띠녹지, 투수블록, 침투통 등 주요 시설물 시공상태 점검

○ 부진사업에 대한 공정만회 대책 및 신속 예산집행 독려

□ 지적사항 조치 계획

○ 경미한 사항은 현장에서 시정 조치 지시

○ 즉시 조치가 불가한 사항은 자치구에서 조치계획서를 제출하고 향후 조치 완료 후 현장 확인

○ 단순 포장(불투수 포장), 도로정비 등 사업 취지와 맞지않은 방향으로 무단 설계변경 발견 시 향후 예산지원 불이익 조치

□ 행정사항

○ 준공 전 시·구 합동점검 이행 철저 공문 시행 (시→자치구)

○ 점검에 필요한 설계 도면, 투수자재 시험성적서 등 준비(자치구)

붙 임 1. 빗물관리시설 확충사업 목록 1부.

2. 점검 결과표 1부. 끝.