문서번호	망원안내센터-1652
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		망원안내센터장
홍성실		11/04 채수현
협 조
	주무관		고민완

＇19 /＇20년 망원한강공원 제설대책

2019. 11.

망원안내센터

’19 / ’20년 망원한강공원 제설대책

겨울철 강설시 신속하고 체계적 제설작업 시행을 위해 공원내 각종시설물 운영관리 정상화 및 이용시민의 불편을 최소화하고자 「’19 /’20년 망원한강공원 제설대책 계획」을 수립하고자 함

Ⅰ		제설대책 개요

제설기간 : 2019. 11. 15 ~ 2020. 3. 15(4개월)

추진방향

❍ 강설시 신속한 제설작업을 통한 이용시민 불편 최소화

❍ 작업순서 및 단계적 제설작업으로 효율성 증대

❍ 공원시설 운영관리 정상화

❍ 제설작업시 본부에 제설작업 착수 ․ 완료 신속보고

현   황

❍ 작업구간

시설구분	도로 (자전거,산책로)	진출 ․ 입로	경사로	진입계단
규모(개소)	14.8km	10개소	15개소	15개소

❍ 인    력 : 33명

계	일반직	공공안전관	사회복무요원	환경정비원	기타
33	3 (행정2,녹지1)	13	3	8 (녹지3,수상5)	5 (환경)

❍ 제설장비 및 작업도구

장비명	경운기	장착용 삽날	살포기	회전솔 제설기	넉가래	각 삽	빗자루
수량(개)	1	2	1	1	20	20	20

❍ 제설자재 현황

자재명	친환경제설제(포)	제 설 함	모래주머니	비고
수량(개)	100	18	200

Ⅱ		제설작업 보고체계

제설상황 보고체계(망원안내센터)

한강사업본부 일반 ☎ 3780-0777(행 777, 778) FAX 3780 - 0779 시설관리과 ☎ 3780-0643,0644(행643,644) FAX 3780 - 0744
망원안내센터 ․ 망 원 ☎ 3780-0602(행602)

제설상황 지휘체계(망원안내센터)

			현 장 총 지 휘 망원안내센터장
			현장 상황보고 책임 망원안내센터 제설담당
제설담당 제설대책 실시계획, 공원내 제설작업실시 보고 및 완료보고			담당별 구역 제설작업, 위수탁업체 제설제거 확인 주차장,매점,유선장 등				현장 순찰 운영 및 제설작업 망원안내센터 공공안전관 반장 외 조장, 반원

Ⅲ		제설작업 세부내용

제설작업 기본 방향

❍ 친환경 제설제 사용(한강공원내 염화칼슘⋅제설소금 사용 배제)

❍ 인력 및 경운기에 의한 쓸어내기 및 밀어내기 원칙(친환경적 작업 우선)

❍ 계단부 및 경사로 등 취약구간 제설제 적정량 살포

❍ 초지 및 광장부 등 이용이 적은 구간은 가능한 제설제 사용자제

❍ 주간 강설시 : 상황에 따라 탄력적 제설작업 시행

❍ 야간 강설시 : 익일 07:00부터 작업시행 오전 중 제설완료

사전조치 사항

❍ 직원 비상연락망 정비(붙임 참조)

❍ 제설작업 구간 우선순위 부여

❍ 제설장비 및 자재 점검

❍ 취약지점 모래주머니 및 제설함(제설제) 비치

작업순서 및 단계별 근무기준 등

❍ 제설작업 순서 : 이용시민의 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

- 1순위 : 차량 진․출입 경사로

- 2순위 : 자전거도로, 산책로, E/V, 나들목, 보행육교 등 진입로 주변

- 3순위 : 주차장, 매점 주변 등

- 4순위 : 운동장 등 체육시설

❍ 단계별 제설작업

- 1단계(적설량 1~5cm) : 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등

- 2단계(적설량 5cm이상) : 장비 + 쓸어내기 + 밀어내기 + 제설제․모래 뿌리기 등

- 3단계(적설량 10cm이상) : 장비+밀어내기 + 제설제·모래 뿌리기 등

❍ 단계별 기상상황에 따른 근무기준 및 주요조치

구 분	기상상황	근무기준	주요 조치사항
평 시	◦ 일상예보 ◦ 강설확률 30%미만 또는 기온 2℃ 이상	◦ 평시상황 유지	◦ 직원 제설임무 숙지 ◦ 취약지점에 제설제 비치, 제설장비 점검
1단계	◦ 강설예보 ◦ 적설량 1~5㎝내외 예보 시	◦ 직원 1명, ◦ 공공안전관 당일 근무조(4명) ◦ 환경정비원 5명 ◦ 사회복무요원 당일근무자	◦ 기상예보 파악, 제설 상황전파 ◦ 제설요원 비상연락 조치 ◦ 우선순위에 따른 구간별 제설작업 ◦ 결빙지역 모래 및 제설제 살포 ◦ 제설작업 착수 및 완료보고
2단계	◦ 대설주의보 ◦ 적설량 5㎝이상 예보 시	◦ 직원 2명, ◦ 공공안전관 당일 근무조(4명) ◦ 환경정비원 8명 ◦ 사회복무요원 당일근무자	◦ 1단계 상황유지 ◦ 제설계획에 따라 제설작업 ◦ 본부 관련부서와 협조 ◦ 제설 지원장비 및 인력 점검 ◦ 제설작업 착수 및 완료보고
3단계	◦ 대설경보 ◦ 적설량 10㎝이상 예보 시	◦ 직원 2명 ◦ 공공안전관 2개조 (7명) ◦ 환경정비원 8명 ◦ 사회복무요원 전원	◦ 2단계 상황유지 ◦ 제설계획에 따라 제설실시 ◦ 제설작업 착수 및 완료보고

*폭설(적설량 5cm 이상) 시 본부(시설관리과)에 스키로다 및 용역인력 지원요청

제설 작업구간

구분	연번	위치(구간)	규모(m)	비고
자전거도로 및 산책로	1	홍제천~만초천	∙폭 4m, 연장 7,400m
진출입로	2	망원나들목 옆 강변북로 진출입로(경사로)	∙폭 4m, 연장 30m
	3	초록길(경사로)	∙폭 6m, 연장 200m
	4	제1주차장 진출입로(경사로)	∙폭 5m, 연장 150m
경사로	1	성산나들목 출입로	∙폭 4m, 연장 45m
	2	상수나들목 출입로	∙폭 2m, 연장 20m
	3	봉원천변 접근로	∙폭 2m, 연장 50m
	4	강변삼성스위트 앞	∙폭 1.5m, 연장 150m
	5	만초천 하류(욱천)	∙폭 3m, 연장 10m
계 단	1	초록길 출입로	∙폭 9~47m, 연장 40m
	2	성산나들목 출입로	∙폭 4m, 연장 20m
	3	양화대교 접근계단	∙폭 1.5m, 연장 30m
	4	마포나들목(계단/경사로)	∙폭 2m, 연장 40m
	5	마포대교옆 접근로	∙폭 1.5m, 연장 15m

단계별 근무자

구 분	1 단계 (적설예보량 1~5㎝ 근무기준: 직원 1/4)	2단계 ~ 3단계 (적설예보량 5㎝이상 근무기준: 직원 1/2)		비 고
		A조	B조
계	10명	17명	17명
직원	1명	2명	2명
공공안전관	4명 (반장, 당일근무조)	4명 (반장, 근무조)	4명 (반장, 근무조)
환경공무직	2명	5명
녹지공무직	2명	3명
공익요원	1명	3명

제설구간별 책임자

연번	제설구간	책임자	비 고
1	성산대교 ~ 보트장 (차로, 진출입로, 산책로, 진입계단 등 )	채수현
2	홍제천 ~ 절두산 성지 (자전거도로, 진출입로, 산책로, 진입계단 등)	홍성실
3	절두산 성지 ~ 서강대교 (자전거도로, 진출입로, 산책로, 진입계단 등)	고민완
4	서강대교 ~ 원효대교 (자전거도로, 지하보도, 산책로, 진입계단 등)	홍성실

기타(위탁시설, 수상업체 등)구간 제설작업

❍ 매점, 함상공원, 테니스장, 주차장 등 위탁시설은 수탁자 자체 제설시행

행정사항

❍  대설 중에는 전직원 비상근무체계 유지

- 대설 중에는 연가 및 휴무 등은 상황 종료 시까지 사용 중지

- 긴급상황 발생시 상황보고 철저 및 본부 관련부서와 유기적인 협조체제 유지

- 상황 시작 및 종료 후 신속한 복구체계 확립

(상황 시작 및 종료 후 안내센터장 지시에 따라 원상복구시까지 비상근무체제 유지)

❍  담당별 대설 상황파악 보고 등

- 대설 관련 취약지점 신속한 파악, 현장대처(담당별 피해상황 보고)

- 환경담당 : 청소용역업체 제설대책교육, 청소장비 및 환경원 동원

- 서무주임: 자체 구입 자재 확보, 공익 제설대책교육

- 공공안전관 : 현장(야간)순찰 강화 및 사무실, 본부 등에 대설관련 상황전파

❍  제설장비 정상가동을 위한 사전 연료 구입․확보

- 일상경비 교부잔액 범위내 구매 사용

붙임  1. 직원비상 연락망 1부.

2. 제설함 현황 및 위치도 1부.

3. 제설대책 상황보고(착수) 양식 1부.

4. 제설대책 상황보고(완료) 양식 1부. 끝.