문서번호	시설보수과-9554
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
강연홍		전결 11/04 박병연
협조
	주무관		김규춘

공단IC 안전점검결과 조치계획 보고

2019. 11.

강서도로사업소

[시설보수과]

공단IC 안전점검결과 조치계획 보고

우리 사업소에서 관리중인 공단IC 교량에 대한 수시 안전점검을 실시하고 안전점검시 발생된 지적사항에 대한 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		점검현황

점검일시 : 2019. 10. 30(수)

점 검 자 : 소장, 시설6급 강연홍

교량현황 : 공단IC

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
2종	7~23	373.3	구로구 구로동 700	강서도로사업소 (시설보수과)	DB-24	PFS STB	'91.9	남광토건	B

주요점검사항 : 교량상부 및 하부구간

Ⅱ		보 고 내 용

주요 점검결과 및 지적사항

○ 공단IC 1램프구간은 누수로 인한 슬래브하면 균열 및 백태가 발생되고 있어 11월중으로 1램프구간 교면방수 및 포장공사 시행예정임(11월7일 포장).

(향후 1램프 교면방수 완료후 슬래브 하면 보수공사 시행 예정)

○ 공단IC 거더구간 죠인트받침부 강재 부식 및 빗물받이 연결 배수관이 탈락되어 교량하부로 우수가 침투하고 있어 배수로 정비가 필요한 실정임

○ 교량 신축이음부 하면의 콘크리트 탈락으로 보수가 필요한 실정임

조치계획

○ 현재 공사시행중인 “2019년 일상유지보수공사(교량)”에 작업지시하여 교량보수공사를 시행하고자 함

○ 소요예산 : 약 7,000천원

○ 주요 공사내역 : 거더구간 강재도장 1식, 빗물받이 연결관 설치 3개소

콘크리트 단면보수 1식 등

현황사진

‣ 공단IC 교량상부 점검	‣ 1램프구간 하부 현황
‣ 공단IC 교량하부 점검	‣ 빗물받이 연결관 파손

Ⅲ		행 정 사 항

“2019년 일상유지보수공사(교량)”에 작업지시하여 공사 시행.

첨부 : 현황사진 1부.   끝.