문서번호	급수운영과-24963
결재일자	2019.11.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
윤원희		주은선	11/05 代문병희
협 조

노후관 정비계획(신월 36블록)

2019. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

노 후 관 정 비 계 획

문래동 수질사고 후속대책 관련, 잔여 노후상수도관을 정비하여 최적의 관망 환경을 조성 깨끗하고 안전한 수돗물 공급하고자 함

□  현 황

○ 관 련 대 호 : 녹에 취약한 노후 상수도관 추가 정비계획 급수운영과-15421(‘19.7.5.)

※  문래동 수질사고와 관련 노후관 및 수질사고가 우려되는 상수도관 정비.

○ 수    계 : 신월배수지

○ 소 블 록 : 신월 36블록

○ 위    치 : *****************

○ 내용

-상기 구간내 상수도관을 확인한 바 회주철관(CIP)로 확인됨. (1984/CIP/150mm/L=48m)

□ 조치 계획

○ 상기와 같은 실정으로 지역구민에게 맑고 깨끗한 아리수 공급을 위하여 우리사업소와 연간단가계약된 양천구 관내 상수도공사 시공업체 [유덕환경(주)]에 작업지시하여 노후관 교체공사를 진행하고자 함

- 추진개요

· 위    치 : ****************************

· 공사개요 : DCIP/150mm/48m

· 예산과목 : 구축물, 노후상수도관(배급수관)정비,시설비 및 부대비(시설비)

붙임  노후관 현황 1부.  끝.