문서번호	소방행정과-11837
결재일자	2019.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
남세진	이종문	정진항	11/05 김형철
협 조

재난현장 도착 골든타임 확보!  인명피해 최소화!    (특수시책)

소방차 배터리 방전 예방을 위한 경보장치 설치 계획

2019. 11.

용산소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

재난현장 도착 골든타임 확보! 인명피해 최소화! - 소방차 배터리 방전 예방을 위한 경보장치 설치 계획

소방자동차 배터리 방전을 예방하여 배터리 교체 주기 연장 및 출동 시 차량의 시동을 원활하게 하여 각 종 재난현장 도착 골든타임 확보를 위한 계획임

1

관련근거

市 안전지원과-17694(2019.8.24.)호「2019년 소방장비 관리상태 확인점검 기본계획 알림」

市 예방과-28362(2019.10.31.)호「2019년 겨울철 소방안전대책 알림」

2

추진배경

소방자동차 MDT 등 전기 사용량 증가로 배터리 방전 다수 발생

겨울철 운행이 저조한 차량 배터리 관리 소홀로 인한 방전

배터리 충전상태 확인이 곤란하여 방전 시 조치에 많은 시간 소요

3

세부추진계획

설치기간: 2019. 11. 6.~11. 30. / 25일간

대상차량: 13대(붙임 참조)

○ 내용연수 5년 경과된 노후차량 7대(이륜구급 포함)

○ 배터리 소모가 많은 구급차 및 운행이 저조한 차량 6대(이륜포함)

소요예산: 금130,000원(금일십삼만원)

추진방법

○ 부품 구매 후 자체 이동정비반에서 설치 / 예산절감

저전압 경보장치 제원 및 설치 위치

저 전압계 앞면	저 전압계 뒷면

12v용 전압계 설치 위치		24v용 전압계 설치 위치

향후계획: 각 소방서 횡단전개 예정

4

기대효과

배터리 방전으로 인한 시동 불량을 예방하여 출동 지연 및 배터리 교체주기 연장으로 예산절감

배터리 방전 예방으로 각 종 재난현장 도착 골든타임 확보하여 인명피해 최소화

5

행정사항

각 안전센터는 경보장치 설치 시 현장대응단 차량관리주임과 협의하여 본서 입고하여 주시고,

차량 담당자 및 이동정비반은 경보장치 설치 시 안전규칙(고임목 고임 등) 준수하여 안전사고 유의

붙임  배터리 저전압 경보장치 설치 대상차량 목록 1부.  끝.

[붙 임]

배터리 저전압 경보장치 설치 대상차량 목록

연번	부서명	차명	관리번호	등록번호	등록일자	비고
1	대응단(진압)	구급	6-1	71무3686	2015-09-01
2	대응단(진압)	진단	7	75모0129	2019-05-08
3	대응단(진압)	화물	8	86노0445	2019-05-22
4	대응단(진압)	고가	11	98가2099	2012-11-5
5	대응단(진압)	굴절	12	98가2076	2009-12-31
6	대응단(진압)	조연	17	98가2045	2009-8-18
7	이태원	펌프(소형)	26	98가2054	2013-10-7
8	이태원	구급	6-2	77라6008	2016-11-09
9	후암	펌프(소형)	27	98가2064	2013-11-25
10	서빙고	화학	14	80나5803	2009-4-13
11	이촌	구급이륜	99	용산사3139	2012-2-1
12	후암	이륜	x	용산아7884	2017-4-8
13	서빙고	이륜	x	용산아7885	2017-4-8