＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	맛·냄새유발물질 분석결과 보고(2019년 10월)

2019년 10월 맛·냄새유발물질 2항목에 대한 분석결과를 보고합니다.

◯ 검사항목 : 2항목(2-MIB, Geosmin)

◯ 수질 감시 기준

- 원수 : 기준 없음

- 정수 : 2-MIB, Geosmin 0.00002 mg/L (감시항목)

※ 서울시 고도정수처리 운영 가이드라인 : 0.000008 mg/L

◯ 맛·냄새물질 관리 기준(본부장 방침, ’18.11.20.)

- 측정지점 : 조류경보제 지점 및 취수장(정수센터)

- 발령기준 : (관심단계) 2-MIB 20 ng/L, Geosmin 100 ng/L 이상

(경계단계) 2-MIB 100 ng/L, Geosmin 300 ng/L 이상

붙임 : 2019년 10월 맛·냄새유발물질 분석결과 1부.  끝.

주무관	김준일		신물질분석과장	11/07 박영복
협조자
시행	신물질분석과-7504	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/
전화	02-3146-1764	/전송	02-3146-1759	/	nemojunil@seoul.go.kr	/	부분공개(5)