문서번호	기전과-12314
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
천흥규		서수일	11/08 이학구
협조

2019년 도로터널(남산2호터널)

유관기관 합동 위기대응 훈련실시 결과보고

2019. 11.

서부도로사업소

(기전과)

2019년 도로터널(남산2호터널)

유관기관 합동 위기대응 훈련실시 결과보고

남산2호 터널 내 화재 등 위기 발생 시 신속한 대응체계 구축을 위한 소방서 등 관계 기관과 합동으로 훈련을 실시하고 그 결과를 보고함

1		추진 근거

○ 2019년 도로터널(남산2호터널) 유관기관 합동 위기대응훈련 실시계획       (기전과-11023호 2019. 10. 8.)

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 2.1.3

(국토교통부 예규139호, ‘16. 8. 12.)

2		대상 시설

○ 남산2호 터널: 주요 방재설비

소화전	소화기	긴급전화	환기휀	방송설비	CCTV	자동화재 탐지설비	차단막 설 비
36	108	9	4	1	33	1	2

○ 근무체계: 3조 3교대(9명)

3		훈련 내용

○ 훈련일시: 2019. 11. 07.(목) 10:00~11:00(1시간)

○ 훈련장소: 남산2호 터널 상황실 및 하행 터널 내

○ 유관기관: 중부‧용산소방서, 중부‧용산경찰서

○ 참여인원 및 장비

- 참여인원: 총 19명

▪중부소방서 회현 119안전센터 4명

▪용산소방서 이태원 119안전센터 4명

▪중부경찰서 2명, 용산경찰서 2명

▪서부도로사업소 천흥규

▪터널근무자 민병도 외 8명

- 훈련투입 장비: 소방차 2대

○ 훈련 방법

- 남산2호 터널 주간 근무자(3명)가 매뉴얼에 따라 훈련 실시

- 터널 근무자(6명)는 교통통제 등 훈련 지원 및 참관

- 중부‧용산 소방서: 소방차 사고현장 출동 화재진압 및 합동 방수시범

- 터널근무자: 터널 내 소화기를 이용 초기 화재진압 시도, 소화전 이용                    방수시범, 진입차량 통제 및 우회 유도

4		훈련결과 및 강평

○ 터널 내 화재 발생시 초동대처 및 유관기관 상황전파 등 신속·정확

하게 잘 대응하였음

○ 매월 반복 훈련으로 위기대응 매뉴얼에 따라 근무자가 자기 임무를       완료하는 시간이 최소화될 수 있도록 매뉴얼 숙지가 필요함

5		안전관리 교육

○ 터널 내 방재시설물 점검 업무시 안전장비 항상 착용

○ 근무중 터널 내 유고상황 발생시 매뉴얼에 따라 신속한 대응

○ 방재 시설물 운전 및 점검시 도면 및 매뉴얼을 숙지한 후 시행

○ 천정 주행 크레인 사용시 와이어로프 상태 확인 철저

붙임: 1. 세부 훈련 내용 1부.

2. 유관기관 합동 위기대응훈련 실시 사진 1부.  끝.