문서번호	물순환정책과-19147
결재일자	2019.11.8.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	수질관리팀장	물순환정책과장
조명환	김윤수	11/08 정훈모

신곡수중보 관련 용역 중간보고회 결과 보고(1029)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

물순환정책과

신곡수중보 가동보 개방 실증 용역 중간보고회 결과

□ 개  요

○ 일    시 : 2019. 10. 29(화) 10:00 ~ 12:30

○ 장    소 : 서소문청사 8층 회의실

○ 참석인원

********************

- (市) 물순환안전국장, 물순환정책과장, 민생정책보좌관, 정책비서관, 수질관리팀장, 수상안전과장(한강)

- (용역사) 동해종합기술공사, 대한하천학회

○ 회의내용 : 용역 진행경과 보고 및 추진방향 등 논의

□ 회의결과

○ 용역 과업기간 연장 여부 : 용역사 근거자료 확인 후, 결정

○ 수상시설물 안전 여유고 : 법적 기준 없음, 한강본부에서 용역 중(20㎝+흘수의 10%)

- 용역사 : 50㎝ 제시(과거 하천시설기준 인용)

- 한강사업본부 용역 결과에 맞추어 재 검토

○ 준설 책임 : 가동보 개방를 통한 수위 하락시 준설책임은 서울시(한강본부)

○ 수위 기준점 : 행주대교 기점 수위 적용은 부적정, 신곡수중보 기준 수위 적용

○ 단계적 개방 : 상징적으로라도 단계별(15/25/30㎝) 낮추는 안과 월류점인 2.4m가 중요하므로 몇 개의 크리티컬한 수위 검토 의견(0.5/1.0/1.5)

(수문 개방을 통한 단계별 수위 변동폭 확대방안, 위원님 제안내용 추후 논의)

○ 개선 비용산정 : 관계기관과 사전 협의(수자원공사, 농어촌공사 등)

○ 기 타 : 상·하류 수위차가 없는 샛강 준설방안은 부적정, 과거 연구용역 결과 비교 검토, 회의결과는 사전 위원님 검토 후 정리

< 현장 사진 >

용역사 보고	자문

□ 향후계획

○ ‘19.11.06          :    중간보고

※ 향후 일정은 차기 중간보고회 시 결정

붙임 1. 참석자 명부 및 회의록 각 1부

2. 보고자료 1부. 끝.