문서번호	시설관리과-20258
결재일자	2019.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관			시설운영팀장				시설관리과장
이영동			송종학				11/15 편병률
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

중블록 관리카드

(길동중블록 2019년 10월)

2019. 11.

< 중블록 관리 카드 >

1. 길동중블록

작성자: 이영동

○ 현 황(10월)

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2018년	359,322	70,275	14	635	4	1,930	6,086
2019년	361,833	71,819	22	4,276	3	79	4,763
증 · 감	2,511	1,544	8	3,641	-1	-1,851	-1,323

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증감량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월 대비
10월 공급량	3,061,694	3,082,964	21,270	불일치 (암사수계 보정량 반영)
일평균공급량	98,764	99,450	686

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및 불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	95.34	95.60	96.65	96.72	92.46	101.63	94.68	100.70	89.78	102.18
2018년	95.97	95.07	96.72	97.80	95.91	102.17	94.96	100.94	91.71	100.79	86.25	101.61	87.86
증•감	감0.63	증0.53	감0.07	감1.08	감3.45	감0.54	감0.28	감0.24	감1.93	증1.39

○ 특이사항

강동구 지역내 재개발 재건축이 다수 있어, 인구 유동이 많음

공급량 증•감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	2019. 10월 공급량은 3,064천㎥으로 전년 대비 21천㎥(0.69%) 증가하였으며, 전월 대비 18천㎥(0.61%) 증가하였음.
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,511명 증가. 수전수 1,544전 증가. 공급량은 전년대비 0.69% 증가하였으며, 지속적인 점검 필요.
유수율분석	9월 현재 유수율: 102.18% 과소(90%미만) 중블록은 아니나, 사업소 목표 유수율 달성을 위하여 꾸준히 관리 필요
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 소폭 증가하였으나, 조정량 증가로 유수율 증가.
추진 내용	- 재개발 재건축 지역에 대한 지속적인 순찰 점검 - 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수:307개 수전

구 분	조정량 (㎥)		증감량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
10월 조정량	488,124	409,184	감 78,940	유동인구 감소

끝.