문서번호	시설관리과-21670
결재일자	2019.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
정성식	代김성호	변재홍		11/18 박병권
협 조
	기전팀장		박성철
	급수관리팀장		최용진

안정적인 아리수 공급과 급수불편 최소화를 위한

2019년 겨울철대비

상수도시설물 안전점검 결과 보고

2019. 11.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 겨울철대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

겨울철 한파로부터 시민생활의 불편을 최소화 하고, 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위하여 겨울철 시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

※ 관련 근거 : 2019년 겨울철대비 상수도 시설물 안전점검 계획(시설관리과-10130:‘19.10.15)             2019년 겨울철대비 상수도 시설물 안전점검 계획(시설관리과-21241:‘19.11.11)

□ 점검 대상

(2019.10월 현재)

배 수 지 (개소)			아리수올림터 (개소)			노출 상수도관 (개소,km)
계	지역	1차	계	유․무인	증 압	계	현수관로	공동구
8	2	6	42	8	34	15	15(0.585)	1 (1.1)

□ 점검 기간 : 19.10.28(월) ~ 11.15(금) (3주간)

□ 점검 방법

【 본부 ․ 사업소 합동점검 】

❍ 점검 대상

- 노출 상수도관 1개소(상계공동구)

- 특고압수전 아리수올림터 1개소(미아아리수올림터)

❍ 점검 일정 : 2019. 11. 4.(월)

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야:시설관리과 시설7급 김동구외2명(조인영,이준연)

┕ 기전분야:시설관리과 공업7급 김진민외2명(오충환,이승현)

- 사업소 : 시설물(기전)순찰반, 현장기동반, 시설물 담당 등

【 자체점검(사업소) 】

❍ 점검 대상

- 1․2차 배수지(8개소), 유․무인 아리수올림터(42개소), 노출상수도관(현수관로 14개소, 공동구 1개소)

❍ 점검 일정 : 2019. 10. 30수). ~ 2019. 11. 8.(금)

❍ 점검반 구성

- 급수운영과 : 최용진(시설물총괄) 외 점검반원 4명

- 시설관리과 : 정성식(시설물총괄) 외 점검반원 2명

박성철팀장(기전시설물 총괄) 외 2명

- 점검반원

구 분	계	시설물순찰반	현장기동반	기전순찰반
계	4개반 8명	1개반 2명	2개반 4명	1개반 2명
급수운영과	2개반 4명	-	2개반4명 (이철구, 김순기 구자광, 전광록)	-
시설관리과	2개반 4명	1개반2명 (고제남,전선표)	-	1개반2명 (주광복,이준한)

※ 아리수올림터 점검은 기전순찰반과 합동점검 시행

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상채

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유․출입 밸, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 현수관로  및 공동구 노출 상수관로 분야

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유뮤

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하철공사장 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

□ 점검 결과

❍ 적출건수 : 9건(본부합동점검 : 0건, 자체점검 : 9건 )

❍ 적출내용 및 조치현황(조치완료 : 9건,  조치중 : 0건)

【 본부 ․ 사업소 합동점검 】

- 점검결과 이상없음

【 자체점검(사업소) 】

1. 우이배수지 항 상부 정비(인조잔디 설치)

2. 미아가압장 처마 보수

3. 우이아리수올림터 주출입문 전도위험 교체

4. 우이아리수 올림터 보조출입문 자물쇠고리 불량 보수

5. 우이아리수 올림터 외벽 보수

6. 수유아리수 올림터 내부 벽면도색

7. 미아아리수 올림터 옥상 방수도색

8. 번동배수지 출입문 보수

9. 번동배수지 전동밸브실 휀스 보수

□ 행정 사항

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 및 연락체계 구축

붙 임  1. 겨울철 대비 안전점검결과  1부.

2. 순찰 점검표 1부. 끝.