문서번호	시설보수과-7078
결재일자	2019.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이평주		11/19 임영철
협조

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

겨울철대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(위례터널 외 8개소)

2019. 11.

시설보수과

겨울철 대비 도로시설물 안전점검

(위례터널 외 8개소)

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	시설물 담장자
					직 급	성 명
1	위례터널	폭 20m, 연장 2,362m	1종	2014	시설6급	이평주
2	탄천2교	폭 30m, 연장 518m	2종	1986
3	삼성교	폭 34.8m, 연장 260m	2종	1975
4	신원지하차도	폭 21m, 연장 727m	2종	2013
5	청계산지하차도	폭 23.9m, 연장 929m	2종	2013
6	내곡지하차도	폭 13m, 연장 615m	법정외	2013
7	신원BOX지하차도	폭 18.3m, 연장 27m	법정외	2013
8	매봉터널	폭 25m, 연장 250m	1종	1992
9	장지지하차도	폭 34.8m, 연장 260m	1종	1975

□ 점 검 일 : 2019년  11월 12일 ~ 11월 18일

□ 점 검 자 : 시설6급 이평주, 시설6급, 김선웅, 시설7급 김종섭

시설안전자문위원  안승수, 안병직, 김성오, 차철준

□ 점검결과

❍ 주요 지적사항 및 조치계획

연번	시설물명	지적사항	조치계획	비고
1	위례터널	산성방향 타일탈락(2개소)	연간단가업체 보수지시	정비완료(2건)
		산성방향 포장소파(0.5㎡)	직영반 보수완료
		양재방향 배수로 청소(20m)	직영반 청소완료
		산성방향 배수홈통 탈락(5m)	연간단가업체 보수지시
2	탄천2교	강남방향 배수구 낙엽적치	직영반 청소완료	정비완료(3건)
		송파방향 조인트 유간 토사퇴적	직영반 청소완료
		강남구측(A1) 배수구 오물로 막힘	직영반 청소완료
3	삼성교	송파구 교량하부 제설발진기지 현장사무실 교각이격거리 미준수	송파구청 정비요구	정비완료(2건)
		강남방향 배수구 보도 낙엽적치	직영반 청소완료
4	신원지하차도	F램프 진입부 배수로 낙엽적치	직영반 작업지시
5	청계산 지하차도	과천방향 진출부 배수로 구체 파손	연간단가업체 작업지시
6	내곡,신원BOX지하차도	특이사항 없음	-
7	매봉터널	역삼방향 1차로 포장소파(2개소)	직영반 작업지시
8	장지지하차도	위례방향 집수정주변 배수로 토사퇴적	직영반 작업지시
		위례방향 비상주차대주변 배수로 토사퇴적	직영반 작업지시

붙 임 : 안전점검 보고서 4부  끝.