문서번호	시설보수과-7132
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김선웅		11/20 임영철
협조
	주무관		이평주

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

(대곡교 외 7개소)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

2019. 11.

동부도로사업소

(시설보수과)

(대곡교 외 7개소)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 결과보고

명에 의거 겨울철 대비 도로시설물 안전점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	시설물 담장자
					직 급	성 명
1	대곡교	폭 50.2m, 연장175m	2종	2009	시설6급	김선웅
2	광평교	폭 25.1m, 연장325.5m	2종	1993
3	탄천교	폭 40m, 연장 340m	2종	1985
4	성내교	폭 40m, 연장 120m	2종	1980
5	오륜교	폭 50m, 연장 51.8m	법정외	2010
6	장지1교	폭 50m, 연장 26m	법정외	1996
7	성내유수지교	폭 40m, 연장 394m	2종	1986
8	대치지하차도	폭 8m, 연장 470m	2종	1986

□ 점 검 일 : 2019년  11월 12일 ~ 11월 14일

□ 점 검 자 : 시설6급 이평주 · 김선웅
시설안전자문위원 안승수, 서수원, 유승우

□ 점검결과 (주요 지적사항 및 조치계획)

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	대곡교	신축이음유간 토사 퇴적	기동반 정비 예정
		자전거도로 토사 퇴적	기동반 정비 예정
2	광평교	S7 송파방향 아스콘포장 소성변형	교량 일상유지보수공사 연간단가 작업지시
		신축이음유간 토사 퇴적	기동반 정비 예정
3	탄천교	배수구 낙엽 적치	기동반 정비 예정
4	성내교	배수구 낙엽 적치	기동반 정비 완료	완료2건
		신축이음유간 이물질 퇴적	기동반 정비 완료
5	오륜교	조류방지망 파손 2개소	교량 일상유지보수공사 연간단가 작업지시	완료2건
		신축이음유간 토사 퇴적	기동반 정비 완료
6	장지1교	배수구 막힘	기동반 정비 완료	완료
7	성내유수지교	배수구 낙엽 적치	기동반 정비 완료	완료2건
		A1 인접보도, 보차도경계석 파손	송파구청 도로과 이첩 완료
8	대치지하차도	벽체 고정 소화기 시인성 확보	터널 일상유지보수공사 연간단가 작업지시

붙임  점검보고서 3부.  끝.