문서번호	전시과-8614
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	11/20 代김호식
협조
	주무관		이영훈

서울시립과학관 천체관측실 소방 공사 추진계획

2019. 11.

서울시립과학관

(  전  시  과 )

서울시립과학관 천체관측실 소방 공사 추진계획

서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 용역이 진행됨에 따라 구축공사에 필요한 소방 공사를 추진하고자 함

1		사업개요

□ 추진근거

○ 서울시립과학관 천체관측실 구축 추진계획(전시과-6054, 2019.8.14.)

□ 시설현황

○ 위 치 : 서울시립과학관 2층 야외테크 천체관측실

○ 규 모 : 면적(45.61m2), 높이(14m) / 증축부분 2m이하

▲ 관측실 횡단면도

○ 적용 기준

- 소방법

- 소방법 시행령

- 소방법 시행규칙

- 소방 기술 기준에 관한 규칙

- 예방소방업무 처리규정

- 한국화재보험협회 소화설비규정

2		추진 내용

□ 사  업  명 : 서울시립과학관 천체관측실 소방 공사

□ 사 업 기 간 :  계약일로부터 2019년 12월 16일까지

□ 계 약 방 법 : 수의계약

*************************************

*****************************************************************************

○ 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호에 의거 추정가격 2천만원 이하의 공사계약

□ 소요예산 : 금15,774,000원 ※ VAT포함

○ 예산과목 : 서울시립과학관 총무과, 과학기술 진흥, 전시실 조성 및 운영, 융합과 소통의 신규콘텐츠 개발, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 주요 내용

○ 소방 배관 및 배선 공사

- 상용전원으로부터 동력제어반에 이르는 배선, 그 밖의 옥내소화전설비 감시, 조작 등 소화설비에 관련된 배선 일체 사항

- 방재전기설비(소방법, 건축법 등에 의한 방재전기 설비)에 필요한 배관, 배선, 기기설비 조정 등

○ 소화기구 설치

- 자동식소화기구 및 수동식 소화기구 설치

○ 옥내소화전설비

- 옥내소화전함(호스 및  노즐, 물올림 장치 등), 소화전 개폐밸브 및 위치 표시등

- 참고규격 : 한국산업규격 KS D 9502 염수부분시험

○ 스프링클러 설비

- 스프링클러 헤드(폐쇄형헤드)

- 유수겁지장치(습식용 자동경보밸브, 프리액션용 자동경보밸브) 설치

- 테스트 밸브(개방형 스프링클러해드를 갖춘 것으로 밸브박스내 설치)

- 자동경보장치(모터 사이렌)

- 가압송수장치의 설치, 물올림장치 설치 등

- 펌프성능 시험장치, 동파방지 관련 장비 등

○ 기타사항 ‘시방서’ 참조

□ 소방공사 도면

○ 소화배관 도면

○ 소화배관 평면도

○ 소화배관 상세도

3		추진일정

□ 2019. 11.               :  공사계획 수립

□ 2019. 11.               :  공사발주 및 계약의뢰

□ 2019. 11.    ~ 12.16. :  공사시행

□ 2019. 12.16.~         :  공사준공

붙임 : 1. 산출내역서 1부.

2. 견적서 및 비교견적서 각 1부.

3. 시방서 1부.

4. 시방서(소방) 및 도명(소방) 각 1부.  끝.