문서번호	정수시설과-3633
결재일자	2019.11.20.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김수영		백상희	11/20 서대훈
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

북부간선도로 확장공사 관련

****주변 시험터파기 확인결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

북부간선도로 확장공사 관련

****주변 시험터파기 확인결과 보고

경기도시공사에서 추진중인 구리시 교통혼잡 완화를 위한 북부간선도로 확장공사와 관련하여 **** 주변 시험터파기 확인결과를 보고드림.

1		근 거

□ 경기도시공사 다산시설부-4082(2019.11.13.)호 “북부간선도로 확장공사(구리IC~다산진건지구) 추진관련 협조 요청”

2		공사현황

□ 목적

◯ 구리시 교통혼잡 완화를 위한 도로개선사업 일환으로 북부간선도로(구리IC~다산진건지구) 구간에 대한 도로확장 공사

□ 공사개요

◯ 공 사 명 : 다산신도시 북부간선도로 확장공사

◯ 공사위치 : 경기도 구리시 인창동 ~ 남양주시 다산동 (L=520m)

◯ 공사기간 : 2019. 5. 3. ~ 2020. 11. 2.

◯ 주요공종 : 수로관 설치, 측구 및 아스팔트 포장

◯ 시 공 사 : 선진종합건설(주)

◯ 감 리 사 : 서영엔지니어링(주), 한국건설관리공사, ㈜천일

3		점검개요

□ 점검기간 : 2019. 11. 19.(화)  14:00 ~

□ 점 검 자 : *************

□ 입 회 자

◯ 감독자 : 경기도시공사 **********************

◯ 시공사 : 선진종합건설(주) **************************

◯ 감리사 : ㈜서영엔지니어링 **************************

□ 점검내용 :

◯ 시험터파기 후 도로확장구간 **** 저촉여부 확인

4		점검 및 입회결과

□ 굴착위치 : 서울외관순환도로 구리IC교 밑 북부간선도로 배수로 옆

□ 도로확장구간 인접 **** 부설현황

◯  *********************

□ 시험터파기 개요 : L3.0×B3.0×H4.3

*
*******************	****************

□ 점검결과 : 시험터파기 구간 **** 없음

◯ 상기와 같이 심도 4.3m로 굴착한 시험터파기 위치에는*****가 없으며,

◯ ********************************되어 있는 것으로 판단됨

◯ 도로확장 및 포장공사는 심도 1.0m미만으로 시공되며, ************************* 있기에 도로확장공사와는 직접적으로 저촉되지 않음

※ 포장공사 등으로 ****에 피해가 가지 않도록 주의하여 작업을 하도록 요청

□ 점검 사진

*	*
*	*

5		행정사항

□ 도로확장공사 구간 시험터파기 결과 및 향후 계획, 도로확장공사 완료 결과는 경기도시공사에서 공문으로 회신 예정임.

붙임 : 1. 협조 요청 공문(경기도시공사) 1부.

2. *************** 1부.  끝.