문서번호	현장민원과-21743
결재일자	2019.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	현장민원과장
김태극		임지미	11/21 김상웅
협조	주무관		정연준
	주무관		정미연

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
2019년 공동주택 관리소장 회의 결과보고

2019.11.

강남수도사업소

(현장민원과)

2019년 공동주택 관리소장 회의 결과 보고

2019년 수도계량기 동파 예방 및 복구 추진계획과 관련하여 동파에 취약한 공동주택 관리소장 회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

○ 2019년 공동주택 관리소장 회의 개최 계획(현장민원과-20953, 2019.11.8.)

○ 2019년 수도계량기 동파 예방 및 복구 추진계획(현장민원과-21214, 2019.11.13.)

□ 일    시 : 2019.11.20.(수) 10:00 ~ 11:00

□ 장    소 : 강남수도사업소 3층 대강당

□ 참석대상: 관내 공동주택 관리소장 또는 대직자 51명

○ 참  석 : 34명

○ 미참석 : 17명

□ 회의내용

○ 소장님 인사 말씀

○ 수도 계량기 동파 예방 및 조치요령, 협조사항 알림

- 겨울철 한파 대비 수도계량기 보온방법

- 일 최저기온 –5℃미만 예보 시 구내 안내방소 협조요청

- 벽체형 계량기함 보온덮개 배부 및 부착

- 동파 예방 안내문 배부(50부) 부착, 겨울철 동파예방 인증 이벤트 참여 안내

○ 현장민원과장 공동주택 벽체형 계량기함 동파예방 착안사항 안내

- 계량기함 내부에서 함과 수도배관의 틈을 솜이나 연한 물품으로 막아 배관피트(pit) 내에서 불어오는 찬바람을 억제하여 동파방지

○ 노후급수관 교체공사비 지원 홍보

- 지원대상 : ’94.4월 이전 건축된 주거용 건축물(아연도강관사용)로 재개발·재건축 사업승인된 건축물 제외

- 지원금액 : 표준지원공사비 및 최대지원금에 대해 안내

공용배관 및 세대급수관 지원금에 대해 안내

※ 금번 회의대상이 아파트 관리소장이므로 아파트공용급수관 절차에 대해 상세히 안내

○ 아리수토탈서비스 등 현장민원과 소관사항 안내

○ 질의사항 답변(Q&A)

- 수도계량기 교체 시 현장마감 등 원상복구 철저

- 원격검침 확인방법 문의

- 벽체형 계량기함 PE 보온재 설치 신청가능 여부

· 수서6단지 아파트(수서동 723, 7개동 1,508세대) → 2020년 신청예정

- 보온덮개 배부 배송 진행사항 문의

- 노후급수관 교체 공사범위 문의

○ 홍보 안내문(동파예방, 노후급수관 교체공사) 및 아리수토탈서비스 홍보품 배부

○ 회의사진

□ 향후 계획

○ 공동주택 관리자에 일 최저기온 –10℃ 미만 예보 시 동파예방 문자메시지 발송

○ 일 최저기온 -5℃ 미만 예보 시 공동주택 구내 안내방송 협조요청 등 겨울철 지속관리 실시

붙임 : 1. 참석자 서명부 1부.

2. 회의자료   각 1부. 끝.