문서번호	급수운영과-23672
결재일자	2019.11.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	★급수운영과장
윤태현		代박용석	11/25 채재일
협조
	주무관		유형근

상수도 GIS 시설자료 샘플조사 결과보고 (평창동 급수공사-2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 11. 25

『상수도 GIS 현장조사서』 샘플 조사결과 보고

상수도 공사 완료 후 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 상수도 GIS 정확도를 확인하기 위하여 샘플 검수를 완료하고 그 결과를 보고 함.

Ⅰ

조사개요

□ 시설자료 제공기간 : 2019.07.17. ~ 2019.11.08 대상건수 : 36건

□ 조사대상 : 2건(제출건수의 5% 조사)

□ 조사기간 : 2019. 11. 25

□ 조사내용 : ○ GIS 시설자료 제공건의 5% 현장확인

○ 측량결과의 허용오차 (±30cm)범위 이내 확인

□ 조 사 자

○ 급수운영과 : 공사담당자, GIS담당 윤태현, 시공업체 직원

Ⅱ

점검결과 및 조치사항

□ 점검결과

○ 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 5% 샘플조사한 바 조사건수 모두 측량 허용오차 (±30cm)범위 이내로 적정하였음.

○ 시공업체의 현장조사시 경계기준을 정확하게 이해하지 못하여 측량에   다소 오차가 있었으나, 허용오차(±30cm)이내였음.

□ 조치사항

○ 지거측량에 요령 및 업무 지침에 대한 시공자, 감리 교육 실시

Ⅲ

측정결과

□ 측정결과

(단위:건수)

구분	조사샘플	측점수	실측결과
			오차없음	0.1m 이하	0.2m 이하
*	*	*	*	*	*
*************	*	*	*	*	*

붙 임 : 급수공사 현장조사서 샘플조사표 1부.  끝.