자동심장충격기 점검표				결재	담당자				2팀장		119안전센터장
회현119안전센터-4640					최동혁				정경재		11/27 박종억
점 검 일 시	2019년 11월 27일		소방서/ 부서명	중부소방서 회현119안전센터
제품명(제조사)	I-PAD CU-SP1 (씨유메디칼시스템)		제조년일	2014.12.13
제품시리얼번호	G1M44A0488		차랑번호 (설치장소)	81나 1182						펌프차 내부
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			∨
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			∨
- 1개이상의 여분 패드가 있음			∨				유효기간 : 2020.02.27
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			∨
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			∨
- 심장충격 패들 케이블			∨
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			∨
4. 배터리
- 완충되어 있음			∨
- 완충된 여분 배터리 있음			∨
5. 일회용품
- 심전도용 전극			∨
- 기록용지			∨
- 패들인 경우 전극용 젤리			∨
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			∨
- 심장충격 기능 이상 없음			∨
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			∨
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			0				( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 최동혁								최동혁

점 검 일 시	2019년 11월 27일		소방서/ 부서명	중부소방서 회현119안전센터
제품명(제조사)	I-PAD CU-SP1 (씨유메디칼시스템)		제조년일	2019.06.03
제품시리얼번호	G1R18J240		차랑번호 (설치장소)	81나 1182				펌프차 내부
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			∨
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			∨
- 1개이상의 여분 패드가 있음			∨			유효기간 : 2022.04.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			∨
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			∨
- 심장충격 패들 케이블			∨
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			∨
4. 배터리
- 완충되어 있음			∨
- 완충된 여분 배터리 있음			∨
5. 일회용품
- 심전도용 전극			∨
- 기록용지			∨
- 패들인 경우 전극용 젤리			∨
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			∨
- 심장충격 기능 이상 없음			∨
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			∨
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			0			( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 최동혁							최동혁