문서번호	시설관리과-11691
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김진민		유명은	11/27 신용철
협 조

“ 양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 ”

상수도관 전기방식설비 적용여부 점검계획

2019. 11.

상수도사업본부

(시설관리과)

“ 양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 ”

상수도관 전기방식설비 적용여부 점검계획

상수도관로에 대한 이설승인 조건에 따라 전기방식설비 설치 필요여부를 판단하기 위한 현장점검 계획 임.

※ 관련근거: 상수관로 이설에 따른 전기방식시설 적용 검토요청(토목부-21674.11.27.)

□ 개   요

○ 도시기반시설본부 토목부에서 시행중인 ｢양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 용역｣ 에 포함된 상수도관 이설공사와 관련하여,

○ 이설승인 조건에 따라 전기부식 방지설비 설치 적정성 여부를 현장 점검하고, 그 결과를 판단하고자 함.

□ 사업개요

❍ 용 역 명 : 양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계 용역

❍ 위    치 : 강남 구룡마을입구 교차로~ 개포3,4단지 교차로(양재대로)

❍ 용역규모 : 지하차도 신설 및 구조 개선 L=1,665m

- 대모지하차도 신설 L=1,174m, 일원지하차도 구조 개선 L=481,8m

❍ 용역기간 : ‘13. 7. 8.~‘19. 12. 31.

❍ 총용역비 : 1,920백만원

❍ 설 계 사 : ㈜동일기술공사, ㈜제일엔지니어링, ㈜진우엔지니어링

□ 상수도관 이설현황

○ 이설대상

- 상수도관로(강관), D=1800㎜, L=1,215m

○ 위치 : 서울시 강남구 개포동 146-1(양재대로) 일대

□ 점검계획

○ 점검기간 : 2019. 12. 2.~12. 6.(기간중 1일)

○ 점검장소 : 서울시 강남구 개포동 146-1(양재대로) 일대

○ 점검방법 : 본부 및 사업소 합동점검

○ 점 검 자 : 본부 시설관리과

강남수도사업소(시설관리과)

※ 현장입회 : ㈜동일기술공사, ㈜제일엔지니어링, ㈜진우엔지니어링

○ 점검내용 : 이설 상수도관 기준전위 측정

이설 상수도관 전기방식 시설물 설치 필요여부 등.

붙임 : 위치도 1부.  끝.