문서번호	녹지관리과-4200
결재일자	2019.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
나선경	송형래	11/08 권종화

서울광장 바닥분수 정비계획

2019. 11.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 바닥분수 정비계획

서울광장 내 바닥분수 휴지기 동안 경사조정, 메지작업 등 바닥분수 정비를 통해 시민들에게 안전하고 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함

□ 추진배경

○ 서울광장내 바닥분수는 2004년 개장 이래 서울광장을 방문하는 관광객 및 시민들에게 친수공간 제공 및 광장경관 창출 담당

○ 개장 이후 분수대 상부 판석 노후화 및 지반침하 발생으로 물고임에 따른 안전문제 등 운영상 애로가 있어 정비 필요

- 서울광장 행사 차량 통행 등으로 지반침하가 발생하여 물고임 발생

- 분수대 상부 판석 연결부 메지 작업을 통한 미생물 번식 예방 필요

□ 사업개요

○  사 업 명 : 서울광장 바닥분수 정비사업

○  위    치 : 서울광장 (종로구 세종대로 110)

○  사업기간 : 2019. 11. 15 ~ 12. 14

○  사 업 비 : 14백만원

○  사업내용 : 바닥분수 구배 조정 및 상부 메지 작업 등

※ 서울광장 바닥분수 시설현황

▪준공일자: 2004. 5. 1

▪위    치: 서울시 중구 세종대로 110 (서울광장내)

▪면    적: 102.1㎡ (10.1m × 10.1m)

▪분수유형: 바닥분수(접촉형)

▪분수설비: 대형노즐 121개, 모터펌프 24대, 기계실 1식

□ 바닥분수 정비방안

○ 바닥분수 구배 조정을 통한 안전성 확보

- 조정면적 : 8㎡ (2m × 4m)

- 조정방법 : 침하지역의 판석 철거 후 잡석 충진 등을 통해 구배 조정

○ 분수 메지작업을 통한 분수 수질관리 안전성 확보

- 작업면적 : 102.1㎡

- 시행방법 : 상태 점검 후 불량 판석에 한하여 부분 보수

□ 판석 연결부의 침식 부분 철거 및 메지 작업 수행

□ 깨진 판석 철거 및 신규교체 등

<바닥분수 구배 조정>	<연결부 메지 작업>	<판석 신규교체>

□ 소요예산

○ 총 금 액 : 14,000,000원

- 가설/철거 : 1,300천원, 석공사 9,000천원, 제경비 3,700천원

○ 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 시설비