“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	지붕재의 성능 및 안전성 확인을 위한 협조요청(한양도성 유적전시관)

1. 귀사의 발전을 기원합니다.

2. 한양도성 유적전시관 공사중 보호각 지붕재료(폴리카보네이트)의 이중 설치공법에 대하여 하자발생 우려가 있는다는 검토 의견서와 지붕재료의 제품별 특성을 비교·검토한 의견서가 감리자(원)로부터 제출되었기에 우리시에서는 관계전문가(재료 및 시공분야) 3인의 자문을 받아 검토하였으며, 관련하여 아래와 같이 요청드리니 협조해 주시기 바랍니다.

가. 관련규정

- 「서울시 계약심사 업무처리 규칙」제2조(정의)에 따르면 특정제품이란“물품구매 및 공사발주 시 제조업체명, 모델명, 규격 등을 표기할 경우 다른 제품으로 대체할 수 없게 되는 제품”을 말하며,

같은 규칙 제5조의2(특정제품 선정심사)에 따르면 특정제품(단파론)을 선정할 경우에는 특정제품에 대한 구매 타당성 및 가격 적정성과 특정제품 선정의 적정여부를 심사하여야 하나 위 공사를 위한 설계과정에서 단파론 제품에 대하여 특정제품 선정을 위한 심사를 하지 않았으며 따라서 우리시에서는 최종 준공도서와 시방서에 특정제품명을 명기되지 않은 설계도서와 시방서를 납품 받았습니다.

나. 자재승인 요청관련

-  우리시와 위 공사계약을 한 시공자는 ‵19.10.11. 설계자(이하“협동원”)가 추천한 제품(단파론, 두께 16mm)과 또다른 제품(썬파론,두께 18mm)을 함께 비교하여 감리자에게 검토를 요청하였고 감리자(원)는 썬파론 제품을 우리시에 추천하며 자재승인을 요청(‵19.10.18.) 한 바 있습니다.

다. 협조 요청사항

- 2019.9.7. 발생한 태풍 “링링”에 의해 전라남도 광양시 포스코 어울림체육관 외벽에 설치한 폴리카보네이트 마감재가 탈락한 사례가 있고 남산자락의 지형적 특성과 외벽이 없는 대형 지붕구조물임을 감안하여 내풍압성 시험에 의한 안전성을 확인할 필요가 있어 기상청 데이터상 서울지역 최대순간 풍속이 31.5m/s인점을 감안하여 지붕재가 파괴(파손)되는 항복점이 31.5m/s를 초과하는 최대 항복점을 확인하고자 합니다.

- 이를 위하여 설계자(협동원)이 추천한 단파론(두께 16mm)과 위 공사의 감리자(원)로부터 추천받은 썬파론(두께 18mm) 제품을 대상으로 시방서에서 정한 성능시험과 내풍압성 시험을 실시할 예정이니 협동원과 감리자는 일정을 고려하여 시험편이 2019.12.13. (시간18:00)까지 아래와 같이 제출될 수 있도록 협조·안내해 주시기 바랍니다.

《시험용 재료 제작기준 및 제공일자 등》

○ 내풍압성시험편: 폭 1,043mm × 길이 6m× 3개와 연결철물 36개(여분포함)

가. 연결철물(fastener, 패스너)의 규격은 업체별로 차이가 있을수 있으나 연결  철물의 중심간 간격은 설계도면과 같이 ＠800 적용함

나. 지붕재의 하지부재는 별도로 준비예정임

○ 성능확인 시험편: 가로 30㎝ × 세로30㎝ × 4개

○ 제품설명서: A4용지 5장 분량 10부(글자크기 13기준) 제품특징 및 장점

○ 제출기한: 2019.12.13.(금) 18:00까지

○ 내풍압성 *******************************************            *******************

○ 시방서 *****************************

○ *********************************************

- 기한내 시험용 재료를 제출해 주시면 위 공사 시방서의 기준에 따른 성능시험과 내풍압시험을 위해 양사의 제품을 동일시기,동일 시험방법, 동일 시험기관에 의뢰하고 결과에 대하여 관계전문가의 자문을 거쳐 두 제품중 성능이 우수한 제품을 공정하게 결정하고자 합니다. 만일 기한내 제출하지 못할 경우에는 사전에 알려주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	남산 회현자락 한양도성 유적전시관 설계자(협동원 이메일 송부),남산 회현자락 한양도성 유적전시관 감리자(감리원 이메일 송부)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	정일선		한양도성도감과장	11/29 안중호
협조자
시행	한양도성도감-12349	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)