문서번호	도로관리과-18843
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
이창민		백종은	11/29 代최연우
협조
	주무관		윤진성

성동구내 도로(구도) 공동조사 결과보고

2019. 11.

안전총괄실

【도로관리과】

성동구내 도로 공동(空洞)조사 결과보고

성동구청 도로과에서 요청한 2개 노선에 대하여 도로하부 공동탐사를 수행하고 그 결과를 보고함

Ⅰ				추진근거

2019년 도로하부 공동 자체 탐사 계획(도로관리과-248호, 2019.1.7.)

2019년 하반기 도로함몰 예방을 위한 공동탐사 대상 제출

(성동구청 토목과-6858호, 2019.6.18.)

도로함몰에 따른 GPR 탐사 요청(성동구청 토목과-10637호, 2019.9.9.)

Ⅱ				탐사개요

목적: 성동구에서 요청한 도로침하 우려 구간 주변 공동탐사 수행

일자

- 1차조사(공동추정): 2019. 8. 22., 2019.10.8.~10.15.

- 2차조사(공동확인): 2019. 11. 16.

위치: 성동구 요청 8개 노선(요청된 9개 노선 중 1개 중복)

- 조사연장: 총 7.06km(1차로 연장)

탐사장비

구 분	주요사양	목적	장비사진
1차 탐사 (차량형GPR)	- 조사속도: 15km/h 이상 - 조 사 폭: 2m - 조사심도: 1m(800MHz 멀티안테나) - 기 타: 주변 영상, 지도 연동	도로하부 공동 의심지점 파악
2차 탐사 (핸드형GPR, 천공, 영상촬영)	- 조사속도: 2km/h 내외 - 조 사 폭: 안테나 직하부 - 조사심도: 1m 이상(450MHz 단채널안테나) - 기 타: 천공 후 심도별 360°영상촬영	공동유무 및 규모 파악

※ 차량형GPR은 장비 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사 가능

Ⅲ				탐사결과

탐사구간(심도 1m이내)에서 공동 2개 발견됨

(붙임 공동조서서 참조)

※ 탐사불가구간: 도로변 차량 주․정차구간, 차량형GPR 진입 불가구간

연번	도 로 명	조 사 연 장 (km)	발 견 공 동 (개)	조사불가 구간
*		****	*
*	*******	****	*	****************
*	*******	****	*	********************
*	******	****	*	*
*	******	****	*	********
*	******	****	*	*****************
*	*******	****	*	*************************
*	*******	****	*	*
*	****	****	*	****************

Ⅳ					향후일정

관련기관에 탐사결과(공동조사서 포함) 통보 및 공동 복구 요청

발견된 공동의 복구 완료시까지 상시 조회 및 요청

붙임  1. 공동탐사보고서(기준미달 포함) 1부.

2. 조사위치도 1부.

3. 서울시 공동판정 및 관리등급 기준 1부.  끝.