문서번호	도로보수과-12200
결재일자	2019.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	12/03 이학구
협 조
	주무관			이상하

2019년 동절기 대비 도로사면(비탈면, 옹벽)

안전점검 결과 보고

2019. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

2019년 동절기 대비 도로사면(비탈면, 옹벽)

안전점검 결과 보고

‘19년도 동절기 대비 도로사면 등을 점검하여 도로사면 안전성을 확보하고 체계적으로 관리하여 재난 안전사고 사전 예방하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 2019년 동절기 대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보

[도로관리과-17800(’19.11.11.)호]

○ 『도로사면(비탈면, 옹벽) 안정화를 위한』2019년 동절기 대비 안전점검 추진 계획

[도로보수과-11515(’19.11.14.)호]

Ⅱ		점검현황

□ 관리(점검)대상

○ 서부도로사업소 현황

- 점검대상

구 분	소 계	비탈면	옹벽	옹벽+비탈면 (혼합)
시 도	19	2	16	1

- 대상별 등급

구 분	소 계	B	C
시 도	19	17(법정1)	2

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019.11.15.~ 11.29.(15일)

○ 점검방법

- 자체 점검반 편성 후 점검실시(4개조 8명)

구 별	중구	용산구	서대문구	마포구ㆍ은평구
도로사면	5	2	5	7
점 검 자	이상하 고석상	임동운 류승휘	권세봉 이주일	정의현 박흥권

○ 중점 점검사항 : 점검표에 의한 현장 점검

- 급경사지의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부

- 배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등)파손 및 준설(퇴적)여부

- 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과

점검대상	양호	보수 필요사항	경미한 사항	비 고
19	18	1	-

○ 보수 필요사항

- 용산구 용산2가동 4-26(녹사평대로 한신아파트 앞) : 방음판 2개소 파손

Ⅲ		조치계획 및 행정사항

□ 조치계획

○ 용산구 용산2가동 4-26 녹사평대로 도로옹벽 방음판 2개소 파손 부분은 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)로 정비 조치

붙임 1. 도로사면 안전점검 결과 지적 및 조치현황 1부.

2. 점검결과 조치계획 1부.

3. 도로사면 안전 점검표 1부.

4. 도로사면 관리대장 1부.  끝.