문서번호	디자인정책과-13963
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공공디자인관리팀장	디자인정책과장
설영동		장영호	12/03 박숙희
협조

서울우수공공디자인 인증제 가이드라인 개발

완료 보고

2019. 12.

문화본부

(디자인정책과)

서울우수공공디자인 인증제 가이드라인 개발 완료보고

공공디자인 업체의 우수한 공공시설물 디자인 개발 유도를 위한 <서울우수공공디자인 인증제 가이드라인> 개발을 완료하고 그 결과를 보고드림.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 서울우수공공디자인 인증제 가이드라인 개발

□ 용역기간 : 2019. 8. 1. ~ 2019. 11. 30.

□ 계약금액 : ***********

□ 용역업체 : **********************

□ 계약방법 : 수의계약

□ 과업내용

○ 사업현황 및 인증제 탈락원인 분석, 잘못된 사례 및 우수 권장사례 조사·분석

○ 기존 가이드라인 문제점 분석 및 관련기준과의 정합성 여부 검토

○ 인증제 디자인 가이드라인 업그레이드(고도화)

2		추진경위

□ 2019. 7. 19. : 2019 서울디자인 클리닉 계획 수립

□ 2019. 8. 1.  : 계약체결(수의계약)

□ 2019. 8. 8.  : 착수보고

□ 2019. 11. 8. ~ 11. 15.  : 관련부서 의견조회

□ 2019. 11. 15. ~ 11. 20. : 전문가 서면자문 시행

□ 2019. 11. 22. : 공공시설물 관련기업 관계자 의견수렴

3		용역 결과

□ 주요 추진내용

○ 기존 가이드라인의 문제점 분석 및 업그레이드

- 정책 변화 및 도로·교통·안전 등 관련 법령지침 등의 개정에 따른 내용 보완

- 규제적 기준보다는 선택성을 제공하고, 독창적인 디자인 개발 유도를 위한 우수사례 추가

○ 인증제(재인증) 탈락원인 분석 등 이용자가 사전 점검할 수 있는 기준 마련

- 구조·제작 시 결함 방지를 위한 체결부위의 견고함, 날카로움 방지 등 기준 제시

- 비례감 및 균형감 고려, 형태적·시각적 안정감 등 디자인 향상을 위한 기준 제시

- 적정 규격 및 마감처리 향상을 위한 기준 제시

○ 디자인 외 효율적 배치(설치), 규격, 소재, 유지관리 등에 대한 기준 제시

- 공간 특성 및 보도유효폭을 고려한 배치 기준 제시, 유지관리를 고려한 소재 제시

- LED 등 신기술 보급, 공간별 시설물 규격, 친환경 소재 적용

○ 전문가 자문의견 및 공공시설물 관련기업 요구사항 반영

- 기초부 매립시공, 조명시설의 재료, 펜스의 높이 규정 등 기준 보완

□ 분류별 변경내용

○ (형태 / 구조) 벤치, 보행자용펜스, 파고라는 녹지·수변·역사·관광 등 특화공간과 조화되는 디자인 권장

○ (유니버설디자인 강화) 벤치, 음수대는 이용자의 다양한 행태를 고려한 디자인 권장

○ (색채 / 그래픽) 기와진회색 외에 돌담회색, 한강은백색, 고궁갈색 적용

○ (소재 / 표면처리) 오일스테인 도장(목재), UV실크인쇄(그래픽 요소) 등 내구성 및 유지관리를 고려한 소재와 표면처리 권장

○ (시공 / 유지관리) 사선배치(자전거보관대), 보도폭을 고려한 규격 적용(가로수보호덮개), 점검구 설치기준(조명시설) 제시

《 우수사례 예시(음수대 디자인) 》	《 우수사례 예시(벤치 디자인) 》

4		가이드라인 제작 계획

□ 규    격 : A4(45페이지, 랑데부, 4도(원색), 무광코팅)

□ 제작수량 : 300부

□ 활용방안 : 인증제(재인증) 심사 시 평가기준 및 디자인 컨설팅(클리닉) 진행 시 참고자료로 활용

※ e-book으로 제작하여 인증제 홈페이지 게재

□ 소요예산 : ***********

○ 산출내역 : *************

○ 예산과목 : 디자인 역량 강화, 사회문제 해결을 위한 디자인 개발, 서울우수공공디자인 인증제 및 서울디자인클리닉, 사무관리비

5		향후일정

□ 2019. 12월 : 준공처리

□ 2020. 1월   : 가이드라인 배포·홍보(제24회 인증제부터 적용)

붙임  최종 가이드라인(안) 1부.  끝.