“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	점자블록 주변 시설물(소화전, 가설물) 설치 시 주의사항 알림

1. 보행정책과-6301(2019.11.27.)호“보도 점자블록 주변 시설물 설치 관련 협조 요청”과 관련입니다.

2. 위와 관련‘도로안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부)’에 의거 점자블록 상부 및 일정 거리 이내에는 시설물(영구·임시)을 설치할 수 없으나, 관련 규정을 준수하지 않은 시설물 설치로 민원이 계속 발생되어 알리니 각 부서의 공사, 시설물 설치 담당자는 해당 규정을 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 설치기준

1) 점자블록(점형·선형) 상부에는 시설물 및 이동식 장애물 설치 불가(일반기준)

2) 선형블록의 양쪽으로 최소한 60㎝ 이내 공간에 장애물 설치 불가

- 예외조항 : 통행량이 많거나 복잡한 거리의 경우는 20㎝

나. 주의사항

1) 점자블록 상부를 점용하고 있거나 선형블록과의 이격거리가 미달되는 시설물은 이설 등 조치

2) 선형블록의 양쪽으로 60㎝ 이내 공간에 시설물을 설치하는 경우 자치구 보도관리부서와 사전 협의

붙임 : 점자블록 설치기준 및 설명사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재난대응과장,예방과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	남창수		자산관리팀장	박정경		소방행정과장	12/03 이홍섭
협조자
시행	소방행정과-32203	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1329	/		/	대시민공개