염소분산 투입시설 가동일지

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	우안제	12/09 代엄태현

	염소분산 투입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2019. 12. 9
보 고 자 : ********

가동일 : 2019. 12. 5.(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.49	0.49							8.7	8.5
북악배수지	0.30	0.31
불광계통			0.15	0.15	0.34	0.34	87509	80007
백련계통	0.38	0.40	0.10	0.10	0.32	0.33	139832	132661
홍은,홍제계통			0.20	0.20	0.30	0.31	17109	13116

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1762	1604	56.38	51.32
백련계통	1871	1770	59.87	56.64
홍은,홍제계통	461	349	14.75	11.16
계	4,094	3,723	131	119.12	4182/4063

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 12. 6.(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.49	0.49							8.5	8.4
북악배수지	0.31	0.33
불광계통			0.15	0.15	0.34	0.36	80007	86016
백련계통	0.40	0.41	0.10	0.10	0.33	0.36	132661	137341
홍은,홍제계통			0.20	0.20	0.31	0.33	13116	15468

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1604	1720	51.32	55.04
백련계통	1770	1833	56.64	58.65
홍은,홍제계통	349	411	11.16	13.15
계	3,723	3,964	119.12	126.84	4063/3937

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 12. 7.(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.49	0.49							8.4	7.8
북악배수지	0.33	0.35
불광계통			0.15	0.15	0.36	0.38	86016	82110
백련계통	0.41	0.43	0.10	0.10	0.36	0.37	137341	132535
홍은,홍제계통			0.20	0.20	0.33	0.35	15468	18444

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1720	1668	55.04	53.37
백련계통	1833	1768	58.65	56.57
홍은,홍제계통	411	492	13.15	15.74
계	3,964	3,928	126.84	125.68	3937/3812

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음

가동일 : 2019. 12. 8.(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		수온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.49	0.49							7.8	7.5
북악배수지	0.35	0.35
불광계통			0.15	0.15	0.38	0.40	82110	92199
백련계통	0.43	0.43	0.10	0.10	0.37	0.39	132535	144909
홍은,홍제계통			0.20	0.20	0.35	0.36	18444	17225

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	1668	1853	53.37	59.29
백련계통	1768	1943	56.57	62.17
홍은,홍제계통	492	460	15.74	14.72
계	3,928	4,256	125.68	136.18	3812/3676

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과 : 이상없음