문서번호	정수시설과-8025
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
신중선		남효돈	12/11 代남효돈
협조
	주무관		박종민

현대화 및 고도정수처리시설공사

최종 하자검사 시행계획

2019. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설공사

최종 하자검사 시행계획

2012년 준공된 ‘광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설 공사’의 하자보수 이행 보증기간 만료가 도래함에 따라, 최종 하자검사를 실시하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

□ 근    거

○ ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행령 제70조 및 시행규칙 제69조

- 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 함.

○ ‘지방자치단체 입찰 및 계약집행기준’ 제13장 공사계약일반조건 제10절 3

- 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 해야 하며...(이하생략)

○ ‘준공시설물 하자관리 개선방안 보고’(2013년 행정2부시장 방침 제188호)

- 최종 하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시

(계약금액 100억 이상 2명 이상, 100억 미만 1명 이상)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2009.09.23 ~ 2012.12.26

○ 도 급 사 : *****************

○ 도급금액 : ************

○ 담보기간 : 2012.12.26. ~ 2019.12.26.(공종별 1~7년)

□ 검사계획

○ 검사대상 : 철근콘크리트 및 철골구조부***************

구 분	시설물명	규 격
*****	************	******************
******	**********	*******************
*****	*********	*******************
*******	*******	****************
*******	***********	******************

○ 검사일자 : 2019. 12. 20(금) 14:00~

○ 검 사 자

- 발주기관 : *******************************

- 시 공 사 : **************

- 외부전문가 : **********************************

○ 점검방법 : 육안점검에 의한 하자발생 유무 및 원인분석

□ 조치계획

○ 시공사 및 외부전문가 입회요청 공문 시행

- 시공사[남해종합건설㈜], 외부전문가[㈜한국종합기술] 입회요청 공문 발송

○ 하자발견시 시공사에 즉시 하자보수 요구

- 시공사로부터 ‘하자보수 계획’ 제출받아 보수공사 시행 및 준공검사 실시

○ 외부전문가 자문수당 지급

- 지급대상(지급액) : 외부전문가 1명(150,000원)

- 예산과목 : 정수비, 정수장시설유지보수, 일반운영비, 사무관리비

붙  임  1. 하자검사조서(서식) 1부.

2. 공종별 하자보수 이행 보증기간 1부.  끝.

[붙 임 1]

하 자 검 사 조 서

공 사 명	현대화 및 고도정수처리시설공사 (검사대상 : 철근콘크리트 및 철골구조부)
계 약 자	*********
계 약 금 액	***************************************
계 약 일 자	2009. 09. 23.
하 자 담 보 기 간	2012. 12. 26 ~ 2019. 12. 26
하 자 검 사	상반기( ), 하반기( ), 최종검사(○)
검 사 결 과	-
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.
		2019. 12. . 검사자 : 검사자 : 검사자 : 검사자 :	(인) (인) (인) (인)

[붙 임 2]

공종별 하자보수 이행 보증기간

연번	구 분	대상금액 (천원)	하자보수 책임기간 (년)	비 고
1	철근콘크리트 또는 철골구조부	*********	7	금 회 검사대상
2	관로매설 또는 기기설치	**********	3
3	조경시설물 또는 식재	*********	2
4	대형공공성 건축물중 주요구조부	*******	5
5	토공	*********	2
6	미장 또는 타일	*******	1
7	방수	*******	3
8	도장	*******	1
9	석공사 또는 조적	*******	3
10	창호시설	*******	1
11	지붕	*******	3
12	건축물조립공사	*********	1
13	포장	*******	2
14	소방시설공사	******	3
합 계		**********