문서번호	기전과-6431
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
유정하		12/19 오준식
협 조	주무관		안재윤
	주무관		이군재

『교통안전시설물 원인자 부담공사(신호, 표지)』

준공검사 입회 보고(면목1주택재건축)

2019. 12.

기  전  과

『교통안전시설물 원인자 부담공사(신호, 표지)』

준공검사 입회 보고(면목1주택재건축)

교통안전시설물 원인자 부담공사 준공 승인 요청이 있어 관련 서류 및 현장 확인 후 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 면목1주택재건축정비사업조합 면목1 제2019-11-20(2019.11.20.)

- 교통안전시설물(면목1주택재건축-신호,표지) 원인자 부담공사 준공요청의 건

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사(면목1주택재건축)

○ 공사내용 : 횡단보도 신설 및 이설, 차로 재구획에 따른 교통안전시설물 개선 설치

○ 공사구간 : 면목1주택재건축 현장 주변

○ 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2019. 10. 30.

○ 공사참여자

구 분	공사 참여자			원 인 자
	설계사	감리사	시공사
신호	㈜동림TNS	대영유비텍㈜ (서울시 감리)	㈜다옴건설	주식회사 멀티플렉스개발
표지	㈜동림TNS	㈜동림TNS

□ 준공검사 개요

○ 준  공  일 : (신호) 2019. 10. 30.(수), (표지) 2019. 10. 30.(수)

○ 준공검사일 : (신호) 2019. 12. 9.(월),   (표지) 2019. 12. 12.(화)

○ 준공검사 참여자 : 감리사(비상주, 책임감리원), 시공사(현장대리인),

사업소 공사관리관

○ 주요 준공내역

- 신호

연번	공 중		수량	비 고
1	제어기 철거 및 설치	이설	1 대
2	차량신호등(1면 4색, 2조)	신설	2 조
3	경보신호등(1면 2색)	신설	5 조
4	보행신호등(1면 2색)	신설	2 조
5	잔여시강표시기(숫자)	신설	10 조
6	보행,잔여기간,보조등	이설	7 조
7	경보점멸기(경보등용)	신설	2 EA
8	디자인지주(250A 8.5m)	신설	2 본
9	디자인지주(200A 8.5m)	신설	1 본
10	신호지주(200A)	이설	1 본
11	신호지주(250A, 150A, 125A)	철거	5 본

- 표지

연번	공 중		수량	비 고
1	규격 삼각(900)	신설	2 배	우선도로 3
2	규격 원형(Ø600)	신설	3 매	주차금지 3
3	규격 오각(600*720)	신설	1 매	횡단보도 1
4	규격 사각(550*600)	신설	3 매	견인지역 3
5	규격 사각(600*600)	신설	2 매	구간내 2
6	중형 원형(Ø900)	신설	1 매	유턴 1
7	중형 사각(900*450)	신설	1 매	죄회전신호시 1
8	규격 T형 부착대	신설	1 SET
9	규격 T형 부착대	신설	1 SET
10	규격 T형 부착대	신설	1 SET
11	표지 철거	철거	2 매	견인지역1, 주차금지1

□ 준공검사 검토결과

○ 준공검사 결과 원인자 부담공사 점검표에 의거하여 적정하게 시공되어 준공        승인 하고자함

붙임  1. 준공승인 요청 공문 1부(신호, 표지)

2. 감리사 공문 및 준공감리조서 등 2부(신호, 표지)

3. 신호 준공서류(도면, 내역서, 준공사진 등) 각 1부

4. 안전표지 준공서류(도면, 내역서, 준공사진 등) 각 1부.  끝.